	Снятие и установка аккумуляторной батареи



	Снятие

–  

Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.

Седан:

–  

Поднять и закрепить коврик багажного отсека.


	  
	  


	Avant:



	–  

Снять облицовку пола багажного отсека -1- и крышку углубления для запасного колеса -2-.
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	Все:



	–  

Расстегнуть (при наличии) удерживающий ремешок АКБ -1-.
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  Инструкция

При отсутствии на удерживающем ремешке АКБ быстродействующего запора следует выкрутить стопорный винт на удерживающем ремешке АКБ.
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	–  

	Отцепитть крепежные скобы -стрелка- с помощью отвертки -2- и снять крышку -1- отрицательного полюса аккумулятора.
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  Инструкция

На рисунке данная операция изображена при снятом отсеке для инструментов.

–  

Подключить устройство зарядки аккумуляторной батареи в режиме буферной компенсации аккумуляторной батареи → Глава.
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	–  

	Открыть крышку -4- над положительным выводом аккумуляторной батареи.



	–  

Отсоединить провод "массы" -5- и положительный провод -3- аккумуляторной батареи.
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	Автомобили с блоком предохранителей на положительном проводе:



	–  

Ослабить гайку -1- на несколько оборотов и отсоединить плюсовой наконечник клеммы с блоком предохранителей А -SA--поз. 2- от полюсного вывода.
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  Инструкция

-Поз. 3- и -стрелку-не учитывать.
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	Продолжение описания работ для автомобилей всех серий:



	–  

Отсоединить шланг центрального газоотвода -6-.

–  

Отвернуть болт -2- на крепежной скобе -1- аккумуляторной батареи.

–  

Вынуть аккумуляторную батарею справа из багажника.
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  ВНИМАНИЕ!

Опасность загрязнения окружающей седы.

При утилизации аккумуляторов обязательно соблюдать инструкции по утилизации аккумуляторов и серной кислоты → Электрооборудование. Общая информация; Группа ремонта27.

Установка

Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
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  Инструкция

  

Для оптимального функционирования блока управления энергопотреблением -J644- рекомендуется использование АКБ, указанной в электронном каталоге запчастей.

  

Допускается только установка не требующих технического ухода аккумуляторов по стандарту „TL82506“ (с декабря 1997 г.) и „VW75073“ (с августа 2001 г.).

  

Если в первичном своем исполнении автомобиль оснащался стартерной АКБ, приспособленной к эксплуатации с частыми глубокими разрядами, с волокнистым наполнителем или с абсорбирующей стеклоподкладкой, то при замене также должна быть установлена АКБ с волокнистым наполнителем или с абсорбирующей стеклоподкладкой.

  

Аккумуляторные батареи по программе запасных частей Audi имеют опорную планку-переходник для адаптации к различным планкам крепления. Информация по наличию и способу использования опорной планки-переходника приведена в руководстве по эксплуатации аккумуляторной батареи.


	  
	[image: image11.png]A27-10019







	–  

	Установить аккумуляторную батарею в ее кронштейн так, чтобы задний выступ кронштейна -стрелка- вошел в выемку в опорной планке корпуса аккумуляторной батареи -1-.



	  

Аккумуляторную батарею нельзя больше перемещать.
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	–  

	Затянуть крепежную скобу -1- аккумуляторной батареи болтом -2-.
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  Инструкция

Выступ в крепежной скобе аккумуляторной батареи должен войти в выемку на опорной планке корпуса аккумуляторной батареи.

Подсоединять клеммы аккумуляторной батареи при выключенном зажигании и отключенных электропотребителях в следующей последовательности:

–  

В первую очередь вручную насадить полюсный наконечник -3- положительного провода на положительный полюс аккумуляторной батареи „+“ и затянуть гайку.
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	Автомобили с блоком управления системы контроля АКБ -J367-:



	–  

Отсоединить электрический разъем -1-блока управления системы контроля АКБ -J367--поз. 2-.
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	Продолжение описания работ для всех автомобилей:



	–  

Вручную насадить полюсный наконечник -5- провода массы на отрицательный полюс аккумулятора „-“ и затянуть гайку.
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	Автомобили с блоком управления системы контроля АКБ -J367-:



	–  

Подсоединить вновь электрический разъем -1-блока управления системы контроля АКБ -J367--поз. 2-.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

–  

Насадить шланг -6- центрального газоотвода АКБ, соблюдать указания → Электрооборудование. Общая информация; Группа ремонта27.

–  

Закрыть крышку -4- над положительным выводом аккумуляторной батареи.

–  

После установки проверить надежность крепления АКБ → Электрооборудование. Общая информация; Группа ремонта27.

–  

Завершить работу в режиме буферной компенсации на устройстве зарядки аккумуляторной батареи.

–  

После замены следует адаптировать аккумуляторную батарею в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ или „Ведомые функции“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051.

–  

Выбрать функцию или режим:
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	Марка автомобиля

	 
	Тип автомобиля

	 
	 
	Буквенное обозначение двигателя

	 
	 
	 
	61 - регулировка АКБ

	 
	 
	 
	 
	Проверка АКБ


	–  

	Следуйте дальнейшим указаниям на дисплее -VAS 5051B-.



	Если снятие и установка аккумуляторной батареи осуществлялись без использования режима буферной компенсации, после подключения следует выполнить следующие действия:

  

Активировать автоматический режим подъема/опускания электрического стеклоподъемника → Руководство по эксплуатации.

  

Синхронизировать запасной и дополнительный ключи для дистанционного управления. Для этого вставить ключ в замок зажигания, включить и снова выключить зажигание и затем вынуть ключ.

  

Опросить память неисправностей всех блоков управления и при необходимости удалить сообщение о неисправности „Низкое напряжение“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051.
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  Инструкция

После повторного подключения электропитания сигнальная лампа системы ESP может погаснуть только через несколько метров после начала движения.

Моменты затяжки


	  
	  


	Узел
	Нм

	Болт к крепежной скобе
	24

	Клемма АКБ к полюсному выводу
	6

	Дополнительная клемма к полюсу АКБ
	6


