Belegung A6(C4) Kombi-Instrument
(Mj.95..97  =   Bj.06/94..04/97)
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	Stecker 26 fach rot "T26"
	Stecker 26 fach grün "T26a"
	Stecker 14 fach schwarz "T14" (für AC)
	Stecker 10 fach schwarz "T10b" (für BC)

	1
	Kontroll-Lampe Fernlicht (контрольная лампа дальнего света)
	1
	Bremsflüssigkeits – Mangel (низкий уровень тормозной жидкости)
	1
	Kontrolle Abblendlicht u. Rücklicht (контрольближнего света и заднего СТОП-сигнала)
	1
	Lenkstockschalter "common" masse

	2
	nicht belegt (evtl. parallel mit T26a/17)
	2
	nicht belegt
	2
	Kontrolle Bremslicht (контроль фанарей СТОП-сигнала)
	2
	Lenkstockschalter "Wippe links"

	3
	Geber Kraftstoffvorrat (датчик запаса топлива)
	3
	Kühlmittel-Mangel bzw. –Übertemp (низкий уровень хладоносителя)
	3
	Radio Gamma/Delta: "Clock"
	3
	Lenkstockschalter "Reset-Taste"

	4
	Schalter für Handbremskontrolle (выключатель ручного тормоза)
	4
	Onboard-Diagnose Leitung "K" (K-Line)
	4
	Radio Gamma/Delta: "Data"
	4
	Lenkstockschalter "Wippe rechts"

	5
	Kontroll-Lampe ASR (optional) (контрольная лампа ASR)
	5
	nicht belegt
	5
	Vor glüh kontrolle** (контроль свечей накала – дизель)
	5
	Verbrauchssignal 

	6
	nicht belegt
	6
	Bremsbelag-Kontrolle (vorn) (контроль передних тормозных накладок)
	6
	nicht belegt
	6
	nicht belegt

	7
	Ausgang für Geschwindigkeitssignal (выход  датчика скорости)
	7
	 + (Zündungs-)Plus (Klemme 15all) (+ при включенном зажигании)
	7
	nicht belegt
	7
	nicht belegt

	8
	Geber für Geschwindigkeitsmesser (датчик спидометра)
	8
	nicht belegt
	8
	Radio Gamma/Delta: "enable"
	8
	nicht belegt

	9
	nicht belegt
	9
	Stand-/Rücklicht rechts (Kl.58R) (правый задний СТОП-сигнал ???)
	9
	nicht belegt – NC
	9
	Ladedruck-Signal****

	10
	 - Masse (minus) (Klemme 31) (GND)
	10
	minus für Ladekontroll-Lampe (минус лампы контроля зарядки АКБ)
	10
	Hydraulik-Systemdruck*** (давление в системе гидравлики)
	10
	nicht belegt

	11
	+ (Zündungs-)Plus (Klemme 15all) (+ при включенном зажигании)
	11
	 - Masse (minus) (Klemme 31) (GND)
	11
	Scheibenwaschwasser- Leermeldung (контроль уровня воды в бачке омывателя)
	
	

	12
	Blinker rechts (правый указатель поворота ??)
	12
	Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät (вход тахометра)
	12
	Öldruckschalter (датчик давления масла)
	
	

	13
	nicht belegt
	13
	nicht belegt
	13
	nicht belegt
	
	

	14
	+ (Dauer-)Plus (Klemme 30a) (+ постоянный)
	14
	Öldruckschalter* (датчик давления масла, датчик падения давления в тормозной системе)
	14
	nicht belegt
	
	

	15
	Plus Zündschloss (Kl.86s) (+ замка зажигания)
	15
	nicht belegt (evtl. parallel mit T26/7)
	
	
	
	

	16
	nicht belegt
	16
	Geber Kühlmittel-Temperatur (датчик температуры ОЖ)
	
	
	
	

	17
	Plus vom Lichtschalter (Kl.58) (+ выключателя освещения)
	17
	Kontroll-Lampe Vorglühzeit** (контрольная лампа времени предпускового разогрева)
	
	
	
	

	18
	nicht belegt
	18
	Türkontaktschalter Fahrertür (дверной выключатель освещения –водительская дверь)
	
	
	
	

	19
	Kontroll-Lampe ABS (контрольная лампа ABS)
	19
	nicht belegt
	
	
	
	

	20
	nicht belegt
	20
	nicht belegt
	
	
	
	

	21
	nicht belegt
	21
	nicht belegt
	
	
	
	

	22
	Ausgang regelbare Instr.-Beleucht. (регулируемый выход освещения ?)
	22
	Stand-/Rücklicht links (Kl.58L) (левый задний СТОП-сигнал ???)
	
	
	
	

	23
	nicht belegt
	23
	nicht belegt
	
	
	
	

	24
	nicht belegt
	24
	Codierung 5-Zylinder (кодирование – 5 цилиндров ???)
	
	
	
	

	25
	Blinker links (левый указатель поворота ??)
	25
	nicht belegt
	
	
	
	

	26
	Radio (радио)
	26
	nicht belegt
	
	
	
	

	Stecker 26 fach rot "T26"
	Stecker 26 fach grün "T26a"
	Stecker 14 fach schwarz "T14" (für AC)
	Stecker 10 fach schwarz "T10b" (für BC)
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* Fahrzeuge ohne Autochecksystem
  ** nur TDI – только дизеля
 *** Fahrzeuge mit hydraulischem Bremskraftverstärker (z.B. AAN) – автомобиль с гидравлическим усилителем тормозов.
**** nur MKB:AAN
 
bei Fragen zur Tabelle: mail an Dirk
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	Stecker "T4m"
Steckverbindung 4-fach an der Rückseite der Zusatzinstrumente
1 - nicht belegt
2 - Anschluss Geber Öltemperatur 
3 - nicht belegt 
4 - nicht belegt 
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	Steckverbindung 6-fach zwischen KI und Zusatzinstrumenten
(blauer Stecker / Flachbandleitung farbig)
1 - schwarz - Verstellung AnalogUhr
2 - braun    - Klemme 30  Dauerplus
3 - rot        - Klemme 15  Plus Zündung
4 - orange  - Klemme 58  Plus "Licht an"
5 - gelb      - Klemme 58d  geregelte Instrumenten-Beleuchtung
6 - grün      - Klemme 31  Masse


 

 

 в красном разъеме на приборке перекинул сигнальный провод АБС с 13-й ноги на 19-ю (различия А100 и А6) в красном разъеме на приборке перекинул сигнальный провод АБС с 13-й ноги на 19-ю (различия А100 и А6) а потом заземлил его 

В  А100 при нормальной работе АБС на проводе висит обрыв, а при отключении - земля. На А6 - наоборот, при нормальной - земля, а при отключении - обрыв.
Можно просто перекинуть провод с 13-й ноги на 19-ую и заземлить его. АБС будет работать просто не будет отключаться с кнопули.

Чтобы отключалась – нужно через реле от кнопы вешать на 19-ую ногу 
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