Ремарка:
- Установка базовых значений КХХ (n71) осуществляется на нулевом канале. Т.е. адаптация на этом канале устанавливает положение КХХ в базовое;
- Увеличить или уменьшить обороты ХХ можно на канале 01;
1.1 Канал 00 (установка базовых значений). Для более старых двигателей, у которых процедура адаптации не доступна с "базовых установок" (см. п. 1.2.) 
Ремарка:
Установка КХХ в базовые значения необходима:

- если КХХ сняли при работающем двигателе;
- если КХХ сняли, затем установили на место или заменили на новый;
- если ECU сняли, затем установили на место или заменили на новый;
- если впускной коллектор сняли, затем установили на место или заменили на новый;
- если двигатель сняли, затем установили на место или заменили на новый;
Запускаем программу, подключаем кабель; 
Нажимаем "Select"
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Выбираем 01 канал ("Engine")
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После определения двигателя - видим окно ниже, выбираем кнопку "10-Adaptation" (Адаптация)
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Ремарка:
- При этом - зажигание включено !!!;
- Адаптацию нельзя осуществлять при снятом КХХ 
Видим окно ниже:
	[image: http://forum.audi-faq.com/images/spacer.gif]
	[image: http://forum.audi-faq.com/images/spacer.gif]
	[image: http://forum.audi-faq.com/images/spacer.gif]

	[image: http://forum.audi-faq.com/images/spacer.gif]
	Вложение:

icv_8.gif [ 10.66 Кб | Просмотров: 181 ] 
	[image: http://forum.audi-faq.com/images/spacer.gif]

	[image: http://forum.audi-faq.com/images/spacer.gif]
	[image: http://forum.audi-faq.com/images/spacer.gif]
	[image: http://forum.audi-faq.com/images/spacer.gif]



Нажимаем кнопку "Читать", становится активной кнопка "Сохранить"
Нажимаем кнопку "Сохранить", видим окно ниже, нажимаем кнопку "Да" 
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1.2 Канал "001" (установка базовых значений). Для двигателей, которых есть возможность осуществить процедуру из "04-базовые установки"
Проделываем пункты 1-3, согласно разделу 1.1 
После определения двигателя - видим окно ниже, выбираем кнопку "04-Базовые установки"
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Выбираем канал "001", ждем когда значения цифр станет неизменным (фото ниже), жмем кнопку "Сделано, Возврат". ВСЁ!. 
При этом ECU прогоняет клапан в КХХ от одного края к другому и запоминают ход.
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Далее следует запустить двигатель. Всё. Инициализация закончена. 
Для A6/4A делаем 1.1, а затем 1.2 !!! 
2. Канал 01 (адаптация, увеличение или уменьшение величины ХХ) /Если необходимо, просто так не выставлять/ 
Ремарка:
- Адаптация выполняется для решения проблемы вибрации на ХХ;
- Значение "0" - это заводские параметры ХХ;
Входим в раздел "10-Адаптация" (см. раздел 1.1) 
Выбираем канал "01", сразу же сверху видно текущее значение ХХ (фото ниже) 
Вводим в поле "Новое значение" значение из таблицы ниже (для уменьшения или увеличения оборотов ХХ)
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Нажимаем кнопку "Тест", тут же устанавливаются новые значения ХХ (согласно таблицы), если мы не хотим сохранять изменения - нажимаем на кнопку "Сделано, Возврат"
Для сохранения изменений - жмем кнопку "Сохранить" и отвечаем "Да" на вопрос об изменении значения (фото ниже)
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Взято из "Эльзы":
- Тут же находится таблица со значениями для изменения величины ХХ
Автор quickdeer


	Adaptation values
	 
	Engine speed increase

	Adaptation value
	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007

	Engine speed in steps
	+10 rpm
	+20 rpm
	+30 rpm
	+40 rpm
	+50 rpm
	+60 rpm
	+70 rpm

	 
	Engine speed decrease

	Adaptation value
	00255
	00254
	00253
	00252
	00251
	00250
	00249

	Engine speed in steps
	-10 rpm
	-20 rpm
	-30 rpm
	-40 rpm
	-50 rpm
	-60 rpm
	-70 rpm
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