	Регулировочные параметры AUDI-100 дв AAR 2.3 5 цилиндров.

	Стандартные параметры
	Параметры  моего авто

	1
	Зазор между электродами свечей зажигания                                
	0,7-0,9 мм.
	 

	2
	Угол опережения зажигания   гр.                                                       
	15±1
	 

	3
	Обороты хол/хода                                                              
	 720 ±70 об/мин
	 

	4
	Порядок работы цилиндров 
	1-2-4-5-3
	 

	5
	Сопротивление датчика температуры О/Ж при -30'С
	24-28 кОм 
	 

	6
	Сопротивление датчика температуры О/Ж при 20'С
	2,28-2,72 ком
	 

	7
	Сопротивление датчика температуры О/Ж при 80'С
	290—364 Ом 
	 

	8
	Сопротивление 4-х контактного датчика температуры О/Ж 

	
	При 18 С 
	2 кОм
	 

	
	При 95 С 
	1,1 кОм
	 

	9
	Содержание СО
	   0,1 – 1,1% 
	 

	
	 • контрольное значение 
	   0,5 – 1,5% 
	 

	
	 • регулировочное значение 
	   1,0 ± 0,2%
	 

	10
	Напр.  лямбда-зонда должно постоянно колебаться      Период не более 2х сек. (новый ЛЗ 0.5 сек.).
	0.1 до 0.9 V
	 

	11
	Опорное напр. с ЭБУ на лямбда зонд при вкл. зажигании
	~ 0.4-0.5V
	 

	12
	Сопротивление датчика потенциомера  расходомера возд.

	
	Нулевое положение напор​ного диска 
	700±140 Ом
	 

	
	При перемещении напор​ного диска 
	4,7±0,9 кОм
	 

	13
	Напр. среднего вывода потенциометра при вкл. зажигании
	0.10-0.20в
	 

	14
	Напр. среднего вывода потенциометра на хол. ходу
	от 0,4 до 0,8V
	 

	15
	Напр. среднего вывода потенциометра на хол. ходу оптимальное. Если более 1 V -неисправен
	0.50-0.60V
	

	16
	Внутреннее сопротивление ЭГРД
	19±1,5 Ом
	 

	17
	Сила тока ЭГРД при исправном ПНД и ЛЗ и при неподвижной заслонке должна отклоняться от 0 в небольших пределах

	
	При нулевом полож. напорного диска при темп. до 20'С.               При перемещении дис​ка сила тока возрастает.
	11—15 мА
	 

	
	Шунтирован концевой вы​тель дроссельной за​слонки. Частота вращения ко​ленчатого вала 2500 об/мин
	5—7 мА
	 

	18
	Темп. охлаждающей жидкости 20'С. Включить зажигание на 3 сек.                I = 20—28,5 мА за 4 с. Уменьшение тока до 11—15мА за 20сек
	

	19
	Двигатель прогрет. Отпустить педаль "газа" с 1500 об/мин до 1300 об/мин
	45 мА 
	 

	20
	Давление электробензонасоса
	8,0-10,0 bar
	 

	21
	Производительность топливного насоса при 12 V
	1600 см3/мин.
	 

	22
	Минимальное остаточное давление (после 10 минут):
	   3,5 Бар 
	 

	23
	Давление топлива на хол. ходу  в верхней камере                                  
	6,1 – 6,5 Бар
	 

	24
	Давление топлива на хол. ходу в нижней камере                                      
	5.6-5.7 bar 
	 

	25
	Управляющее противодавление при 20°С
	 1-1,3
	 

	25
	Управляющее противодавление при 90°С
	0,3-0,45
	 

	26
	Производительность форсунок в режиме холостого хода
	25-30 мл/мин
	 

	27
	Производительность форсунок в режиме полной нагрузки
	80 мл/мин
	 

	28
	Производительность дозатора на хол. ходу
	130-150 мл/мин
	 

	29
	Производительность дозатора режим полной нагрузки
	140-200 мл/мин
	 


