Если у тебя на панели приборов не выведена контрольная лампа неисправностей КСУД,то по идее должен быть контрольный разъем для подключения специальной Приблуды с индикатором на светодиоде.

Этот разьём нужно искать или под перчаточным ящиком или как в моём случае слева (по ходу машины) внизу у ног, рядом с ручкой открытия капота.Там как бы их 2 в одной линейке по цветам такие ( чёрный,коричневый)

Чёрный разьём это как бы питание ( - и + ), а вот коричневый это для считывания.

Я ответной части не нашёл и поэтому обрезал штатный разьём, а на его место прилепил подходящий любой чтобы была пара (мама + папа). Далее собираешь не замысловатую схему состоящую из светодиода и микрика.

Вот такую:





Всё это хозяйство подключаешь к штатному разьёму или к тому что ты поставишь вместо штатного но предварительно определись с проводами где (-) и (+).Когда всё подключишь. Включи зажигание Св.диод должен гореть постоянно – это будет означать что всё собранно правильно.
Далее Запускаешь двигатель.Если Св.диод погас, значит серьёзных ошибок нет.Затем можешь протестировать ,так как могут быть мелкие ошибки.

Порядок такой:

· Берёш листик бумаги и ручку ( для того что бы записать кол-во миганий)

· Включаешь Зажигание и нажимаешь на микрик –дерржишь нажатым не менее 5сек.

· Отпускаешь микрик – Светодиод начинает мигать.

Кодовая посылка разбита на четыре группы. В каждой группе – четыре мигания.Группы миганий разделены между собой длинными паузами горения светодиода.Ты их увидишь по свечению.
Так вот после длинной паузы , приготовся сосчитать количество миганий в каждой группе и запиши на бумажку.

Например:                         
Этот означает код   2-1-4-2
· Память ЭБУ или (КСУД) может хранить несколько кодов неисправностей. Для перехода к следующему кода снова замыкаешь микрик и держишь не менее 5сек. Опять записываешь кол-во миганий.
· Продолжай тестировать пока не появится код 0-0-0-0 ( т.е. нет никаких миганий между паузой) или код 4-4-4-4 ( т.е. конец тестирования)

Далее по таблице внизу сравниваешь свои записи и получаешь картину РЕПИНА «ПРИПЛЫЛИ») ну это я так к слову.

· Для очистки памяти ЭБУ (КСУД) после устранения неисправностей:

· При выключенном зажигании нажимаешь микрик и включаешь зажигание отсчитываеш время не менее 4сек. и отпускаешь микрик – Светодиод должен индицировать )  0-0-0-0
· Опять замыкаешь микрик на 5сек. после этого  отпускаешь его – Светодиод должен гореть ( это означает, что память кодов очищена)
Но можно очистить память отключив + АКБ на время не менее 15мин.А ещё лучше отключаешь + и – и соединяешь их между собой. , примерно на тоже время не менее 15мин. ( Только после этой операции придётся выставлять часы на панели музыку и всё то что оказалось обесточенным)
Коды неисправностей КСУД «KE-Motronic» 
	Мигающий код
	Место неисправности
	Возможная причина неисправности
	Метод устранения

	1111
	Контроллер
	Неисправен один из блоков контроллера
	Заменить контроллер

	1231
	Датчик скорости
	Неисправен датчик скорости
	Проверить датчик скорости. См. этап проверки 5

	
	
	Обрыв в проводах
	Проверить провода

	2112
	Датчик момента искрообразования в цилиндре №4
	Неисправен датчик
	Проверить датчик момента искрообразования в цилиндре № 4

	
	
	Обрыв в провода
	Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить

	
	
	Не поступает сигнал от датчика числа оборотов
	Проверить датчик

	2113
	Нe поступает сигнал частоты вращения коленчатого вала
	Неисправен датчик числа оборотов
	Проверить датчик

	
	
	Обрыв в проводах
	Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить

	
	Ложный сигнал от потенциометра измерителя расхода воздуха
	Заедание напорного диска, затрудненное движение рычага
	Проверить рычаг напорного диска

	2121
	Датчики положения дроссельной заслонки
	Неисправен датчик положения холостого хода
	Проверить датчик

	
	
	Короткое .замыкание в проводе после минусового вывода
	Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить

	2141
	В системе подавления детонации достигнут предел регулирования
	Детонация в цилиндрах двигателя
	Проверить степень сжатия в цилиндрах

	
	
	Используется топливо с низким октановым числом 
	Залить топливо с требууемым октановым числом

	
	
	Неправильно установлен начальный угол опережения зажигания
	Отрегулировать начальный угол опережения зажигания

	
	
	Поврежден экран проводов датчиков детонации
	Проверить провода датчиков детонации и их соединения, поврежденные провода заменить

	2142
	Датчик детонации I (правый)
	Обрыв или короткое замыкание в проводе датчика
	Проверить провод, соединив датчик детонации с контроллером

	
	
	Неисправен датчик детонации
	Заменить датчик детонации

	
	
	
Контрпплер не обеспечивает обнаружение детонации
	Заменить контроллер

	2144
	Датчик детонации II (левый)
	То же, что и для датчика детонации
	То же, что и для датчика детонации

	2231
	Система регулирования холостого хода вышла за пределы регулирования
	Неправильно отрегулировано приоткрытче дрос-селной заслонки
	Отрегулировать приогкрытие дроссельной заслонки

	
	
	Негерметичность впускной системы двигателя
	Проверить герметичность впускной системы двигателя

	
	
	Неправильно установлен начальный угол опережения эажигания
	Отрегулировать начальный угол опережения зажигания

	2232
	Потенциометр измерителя расхода воздуха
	Неисправен потенциометр
	Проверить потенциометр

	
	
	Обрыв в проводах или короткое замыкание в цепи между контроллером и потенциометром
	Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить

	2312
	Датчик температуры охлаждающей жидкости
	Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
	Проверить датчик

	
	
	Обрыв или короткое замыкание в приводах датчика
	Проверить провода н их соединения, поврежденные провода заменить

	2341
	Достигнут предел регулирования по сигналам датчика содержания кислорода в отработавших газах
	Содержание СО в отработавших газах превышает норму
	Проверить содержание COi отрегулировать холостой код

	
	
	Замыкание на «массу» датчика содержания кислорода
	Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить, проверить работу системы регулирования по сигналам датчика

	
	
	Негерметичность пусковой форсунки
	Проверить пусковую форсунку

	
	
	Клапаны адсорбера постоянно открыты
	Проверить адсорбер

	
	
	Негерметичность впускной системы
	Проверить герметичность впускной системы

	2342
	Датчик содержания кислорода в отработавших газах не обеспечивает регулирование
	Неисправен датчик содержания кислорода
	Проверить систему регулирования по сигналам датчика

	
	
	Обрыв в проводах
	Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить

	2343
	Вы код за предел регулирования системы обеднения смеси
	Неправильно отрегулирован холостой ход
	См код 2231

	
	
	Негерметичность впускной системы (подсос воздуха)
	Проверить герметичность впускной системы

	2344
	Выход за предел регулирования системы обогащения смеси
	Неправильно отрегулирован холостой ход двигателя
	См. код 2231

	
	
	Негерметичность пусковой форсунки
	Проверить пусковую форсунку

	4431
	Регулятор холостого кода
	Обрыв провода или короткое замыкание после минусового вывода (вывода "массы")
	Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить

	
	
	Неисправен регулятор холостого хода
	Заменить регулятор холостого хода

	
	
	Неисправен контроллер
	Заменить контроллер

	4444
	Неисправностей не обнаружено


Резистор МЛТ 0,25 от 1,5 -2,2 Ком





Светодиод (любой)





Микрик (любой)





К ЭБУ
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