Вот вам технология опрессовки мотора. Проверенная многократно. 
Вот всё, что для этого нужно: 
1. Топливный фильтр. 
2. Шланг от колёсного насоса. 
Девайс в сборе: 



Далее устанавливаем топливный фильтр во впускной патрубок. Затягиваем его хомутом. 
Достаём запаску, сдуваем её до нужного уровня давления. 




Подсоединяем шланг к запаске. Ждём секунд 10, пока воздух закачается во впуск мотора. Пережимаем рукой шланг, перекрывая поток воздуха. Отключаемся от колеса, дабы убрать источних шума. И напрягаем слух в поисках утечек воздуха. [image: image3.png]




Плюсы метода: 
1. Нет жужжащего под ухом компрессора, что резко упрощает поиск утечек воздуха. 
2. Простота изготовления. [image: image4.png]



3. Эффективность. 

Минусы: 
1. Для коллективного применения время от времени колесо придётся подкачивать тем же компрессором. [image: image5.png]



