VCDS Версия: Release 805.0

Дата версия: 20091018

Четверг,31,Июль,2008,16:24:36:26365

Платформа: 8E - Audi A4 B6/B7

Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67

          69 75 76 77

VIN: WAUZZZ8E76A292733   Пробег: 161460km/100326miles

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: 06F-907-115-AXX.lbl

   Part No SW: 8E0 910 115 L    HW: 8E0 907 115 D

   Компонент: 2.0l R4/4V TFSI     0060  

   Ревизия: --H13---    Серийный номер:               

   Кодировка: 01040010190F0020

   Мастерская #: WSC 00351 935 80186

5 Найдены неисправности:

005491 - Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв 3µTl 

               P1573 - 004 - нет сигнала/связи

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 01100100

                    Приоритет неисправности: 0

                    Частота неисправности: 2

                    Пробег: 152025 km

                    Отсчет времени: 0

             Стоп-кадр:

                    Об/мин: 726 /min

                    Нагрузка: 24.3 %

                    Скорость: 0.0 km/h

                    Температура: 45.0°C

                    Температура: 23.0°C

                    Абс.давление: 990.0 mbar

                    Напряжение: 13.462 V

000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего пре�n ?™ 

               P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 01100010

                    Приоритет неисправности: 0

                    Частота неисправности: 83

                    Пробег: 152026 km

                    Отсчет времени: 0

             Стоп-кадр:

                    Об/мин: 4066 /min

                    Нагрузка: 66.2 %

                    Скорость: 56.0 km/h

                    Температура: 89.0°C

                    Температура: 31.0°C

                    Абс.давление: 990.0 mbar

                    Напряжение: 13.589 V

001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности 

               P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100010

                    Приоритет неисправности: 0

                    Частота неисправности: 39

                    Пробег: 153942 km

                    Отсчет времени: 0

             Стоп-кадр:

                    Об/мин: 777 /min

                    Нагрузка: 20.8 %

                    Скорость: 0.0 km/h

                    Температура: 102.0°C

                    Температура: 47.0°C

                    Абс.давление: 990.0 mbar

                    Напряжение: 13.462 V

000280 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала 

               P0118 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100010

                    Приоритет неисправности: 0

                    Частота неисправности: 254

                    Пробег: 154485 km

                    Отсчет времени: 0

             Стоп-кадр:

                    Об/мин: 1242 /min

                    Нагрузка: 17.6 %

                    Скорость: 16.0 km/h

                    Температура: -40.0°C

                    Температура: 39.0°C

                    Абс.давление: 990.0 mbar

                    Напряжение: 13.462 V

001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое 

               P0642 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100010

                    Приоритет неисправности: 0

                    Частота неисправности: 4

                    Пробег: 160004 km

                    Отсчет времени: 0

             Стоп-кадр:

                    Об/мин: 0 /min

                    Нагрузка: 0.0 %

                    Скорость: 0.0 km/h

                    Температура: -40.0°C

                    Температура: -40.0°C

                    Абс.давление: 0.0 mbar

                    Напряжение: 0.000 V

Готовность: 0000 0000

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 02:  Электроника КП        Label: 09L-927-760.lbl

   Part No SW: 8E1 910 156 K    HW: 09L 927 156 B

   Компонент: AG6 09L 2.0TFSI RdW 0030  

   Ревизия: --H01---    Серийный номер:        4178137

   Кодировка: 0000001

   Мастерская #: WSC 06335 000 00000

Неисправности не найдены.

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 8E0-910-517.lbl

   Part No SW: 8E0 910 517 J    HW: 8E0 614 517 BH

   Компонент: ESP8 quattro    H06 0140  

   Ревизия: 00000000    Серийный номер: 00000000000000

   Кодировка: 0000432

   Мастерская #: WSC 00011 000 00000

Неисправности не найдены.

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 08:  Электроника климатической установки / отопителя        Label: 8E0-820-043.lbl

   Part No: 8E0 820 043 BK

   Компонент:   A4 Klimaautomat   2833  

   Кодировка: 00000

   Мастерская #: WSC 00351  

1 неисправность:

01171 - Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60 

            29-00 - короткое замыкание на массу

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 09:  Блок управления бортовой сети        Label: 8E0-907-279-8EC.lbl

   Part No: 8E0 907 279 N

   Компонент: int. Lastmodul  ECE 0907  

   Кодировка: 01041

   Мастерская #: WSC 06335  

1 неисправность:

01504 - Подсветка номерного знака-X 

            30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 15:  Подушка безопасности        Label: 8E0-959-655-94.lbl

   Part No SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G

   Компонент:    Airbag 9.41  H12 3730  

   Ревизия: 91H12373    Серийный номер: 0036M0G0XTL1  

   Кодировка: 0033622

   Мастерская #: WSC 00351 935 53945

2 Найдены неисправности:

01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 

            011 - обрыв цепи - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00101011

                    Приоритет неисправности: 2

                    Частота неисправности: 1

                    Сброс счетчика: 39

                    Отсчет времени: 0

01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284 /перевод јЊsТ75ќ 

            011 - обрыв цепи - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00101011

                    Приоритет неисправности: 2

                    Частота неисправности: 1

                    Сброс счетчика: 39

                    Отсчет времени: 0

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 16:  Электроника рулевого колеса        Label: 8E0-953-549.lbl

   Part No: 8E0 953 549 S

   Компонент: Lenksбulenmodul     0811  

   Кодировка: 01011

   Мастерская #: WSC 00000  

Неисправности не найдены.

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 17:  Комбинация приборов        Label: 8E0-920-9xx-8EC.lbl

   Part No SW: 8E0 920 931 Q    HW: 8E0 920 931 Q

   Компонент: KOMBI+WFS 4     H14 0110  

   Ревизия: 0110        Серийный номер: 00000000000000

   Кодировка: 0007141

   Мастерская #: WSC 00351 935 53945

Неисправности не найдены.

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 8E0-959-433-MAX.lbl

   Part No: 8E0 959 433 CE

   Компонент: Komfortgerбt T23    4035  

   Кодировка: 06752

   Мастерская #: WSC 06335  

   Part No: 8E1959801H

   Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0606  

   Part No: 8E1959802H

   Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0606  

   Part No: 8E0959801E

   Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0606  

   Part No: 8E0959802E

   Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0606  

4 Найдены неисправности:

00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 

            62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно

01559 - Shareware версия. Для поиска неисправностей 

            60-10 - Пожалуйста, Зарегистрируйте/Активируйте - Непостоянно

01563 - Shareware версия. Для поиска неисправностей 

            27-10 - Пожалуйста, Зарегистрируйте/Активируйте - Непостоянно

01331 - Блок управления двери водителя-J386 /перевод Geetler 

            80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно

