[bookmark: _GoBack]Адрес 09:  Блок управления бортовой сети (J519)       Label: 4H0-907-063-V1.clb
   Part No SW: 4H0 907 063 N    HW: 4H0 907 063 F
   Компонент: BCM1 2.0      H12 0092  
   Ревизия: 20012002    Серийный номер: 00000000837404
   Кодировка: 2608A09141349FE00181008380001D0CCF9CC30826090101000004602100
   Мастерская #: WSC 02311 785 00200
   VCID: 336EE3D5921DB7D88A-8066

   Подсистема 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Label: 1KX-955-119.CLB
   Компонент: WWS57X 110313  H32 0051 
   Серийный номер:         110321225258
   Кодировка: 0045F7

   Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Label: 8K0-955-559.CLB
   Компонент: RLS  H04 0003 
   Серийный номер: 11339115            
   Кодировка: 02512B

   Подсистема 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E    HW: 4G0 941 531 E
   Компонент: E1 - LDS  H07 0044 
   Серийный номер: 18 03 2011  00000700

   Подсистема 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Компонент: Humidity_Sens  H02 0002 
   Серийный номер: C8280995000000000001

2 Найдены неисправности:
02895 - Пит.светодиод.модуля для движ.в днев.вр.и стоян.огня лев.фары 
            012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101100
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 3
                    Индекс забывания: 29
                    Пробег: 160091 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2019.12.01
                    Время: 13:49:00

02897 - Пит.светод.модуля для движ.в днев.вр. и стоян.огня прав.фары 
            012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101100
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 3
                    Индекс забывания: 29
                    Пробег: 160091 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2019.12.01
                    Время: 13:49:00


