		[bookmark: xsbc262dos-]Снятие и установка распредвалов и фазовращателя



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства



	  
	  



		  
	Кронштейн натяжителя цепи -3366-



	  
	Герметик → Каталог запчастей



	Снятие



	–  
	Снять зубчатый ремень → Глава.



	–  
	Снять звездочку распредвала.



	–  
	Снять заднюю крышку зубчатого ремня.



	–  
	Снять крышку ГБЦ: слева → Глава, справа → Глава.



	–  
	Отсоединить штекерный разъем фазовращателя.



	  
	[image: W00-0195]



		–  
	Снять датчик Холла → Поз. и цилиндрический экран датчика Холла → Поз..



	–  
	Аккуратно отжать отверткой маслопроводы для смазки подшипников распредвалов от подшипников (при наличии).


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Работать осторожно, так как при извлечении могут отломиться фиксаторы.



	–  
	Провернуть коленвал за крепежный болт звездочки зубчатого ремня примерно на 45° против часовой стрелки, чтобы ни один поршень не находился в ВМТ.



	–  
	Повторно проверить положение ВМТ распредвалов:



	  
	Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников.



	  
	[image: A15-0213]



		При дальнейшем использовании старой цепи привода ГРМ:



	–  
	Очистить цепь и звездочки распредвалов в местах напротив обеих стрелок на крышках подшипников и отметить монтажное положение цветом.



	  
	Расстояние между обеими стрелками или нанесенными цветными отметками составляет 16 роликов цепи привода ГРМ.



	  
	Насечка на выпускном распредвале смещена по отношению к ролику цепи -1- слегка внутрь.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Не наносить насечки кернером и другими подобными инструментом!
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		Продолжение:



	–  
	Зафиксировать фазовращатель с помощью кронштейна натяжителя цепи -3366-.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	При слишком сильной затяжке кронштейна натяжителя цепи фазовращатель может быть поврежден.



	  
	[image: A15-0017]



		–  
	[bookmark: xlid258td-ha]Маркировать – независимо от имеющихся обозначениях на крышках подшипников – последовательность и монтажное положение всех крышек подшипников, как показано на рисунке.



	–  
	Отвернуть крепежные болты фазовращателя -стрелка-.



	–  
	Снять крышку подшипника -0-.



	–  
	Снять крышки подшипников -1-, -3- и -5- и положить их на чистую поверхность в соответствии с последовательностью снятия.



	–  
	Отвернуть и снять крышки подшипников -2- и -4- впускного и выпускного распредвалов, перекрестно.



	–  
	Вынуть оба распредвала с фазовращателем.



	  
	[image: A15-0375]



		[bookmark: x5ga122th07]Установка



	Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



	–  
	Заменить полукруглую пробку.



	–  
	Заменить резинометаллическую прокладку фазовращателя и слегка смазать -заштрихованную поверхность- герметиком; Герметик → Каталог запчастей.
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		–  
	[bookmark: xpje5atd-ha]Положить цепь привода ГРМ на звездочки распредвалов следующим образом:



	При использовании старой цепи привода ГРМ:



	  
	Совместить цветные отметки -стрелки- с крышкой.



	При использовании новой цепи привода ГРМ:



	[image: D:\ElsaWin\html\images\Vorsicht.jpg]  Осторожно!
	  
	Указанное количество роликов служит лишь вспомогательной информацией при установке цепи на распредвалы.



	  
	После вложения распредвалов (с цепью) в ГБЦ проверить, чтобы стрелки на крышках подшипников находились напротив насечек на распредвалах → Символ, определяющий позицию иллюстрации.






	  
	[image: A15-0378]



		Левая головка блока цилиндров:



	  
	Расстояние между насечками -A- и -B- на распредвалах должно составлять 16 роликов цепи. На рисунке изображено, в каких местах на зубчатые колеса должны устанавливаться ролики 1 и 16.



	  
	Ролики цепи -1- и -16- смещены по отношению к насечкам -A- и -B-, каждый на 1/2 ширины зуба наружу.
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		Правая головка блока цилиндров:



	  
	Расстояние между насечками -A- и -B- на распредвалах должно составлять 16 роликов цепи. На рисунке изображено, в каких местах на зубчатые колеса должны устанавливаться ролики 1 и 16.



	  
	Ролики цепи -1- и -16- вертикально над насечками -A- и -B-.



	Продолжение для всех цепей:



	–  
	Вставить фазовращатель между цепью привода ГРМ (необходим второй механик).



	–  
	Вложить распредвалы с надетой цепью привода и фазовращателем в головку блока цилиндров.



	–  
	Смазать канавки распредвалов маслом.



	  
	Пригнанные втулки для крышек подшипников и фазовращатель должны быть вставлены в ГБЦ.
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		–  
	Завернуть фазовращатель -стрелка- (контролировать наличие и положение втулок).



	–  
	Установить крышки подшипников -2- и -4- в соответствии с маркировкой.



	–  
	Завернуть крышки подшипников -2- и -4- впускного и выпускного распредвалов, перекрестно.



	–  
	Установить обе крышки подшипников -1- у звездочек впускного и выпускного распредвала.



	–  
	Снять кронштейн натяжителя цепи -3366-.
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		–  
	Проверить правильность регулировки распредвалов:



	  
	[bookmark: x5ga122th007]Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников -стрелки-.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	Чтобы отметки совпали, повернуть, при необходимости, распредвал в ту или иную сторону.
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		–  
	Нанести на -заштрихованную поверхность- двойной крышки подшипников, а также крайней крышки подшипника рядом с фазовращателем небольшое количество герметика; Герметик → Каталог запчастей.



	–  
	Установить крышку подшипника (контролировать наличие и положение втулок).



	–  
	Установить остальные крышки подшипников (контролировать наличие и положение втулок).



	–  
	При наличии, заменить и установить маслопроводы для смазки подшипников распредвалов → Илл. и → Илл..



	–  
	Заменить манжеты впускного и выпускного распредвалов → Глава, → Глава или → Глава.



	–  
	Закрепить оставшиеся крышки подшипников.



	–  
	Вновь прокрутить коленвал за крепежный болт звездочки привода зубчатого ремня примерно на 45° по часовой стрелки в ВМТ и зафиксировать коленвал стопорным болтом.



	–  
	Установить зубчатый ремень (отрегулировать фазы газораспределения) → Символ, определяющий позицию иллюстрации.



	–  
	Установить крышку ГБЦ: слева → Глава, справа → Глава.


[image: D:\ElsaWin\html\images\hinweis.gif]  Инструкция
	  
	После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение прибл. 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).



	  
	После работ над клапанным механизмом провернуть двигатель от руки не менее, чем на два оборота, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.



	Моменты затяжки
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	Деталь
	Нм

	Крышка подшипника к ГБЦ
	10

	Фазовращатель к ГБЦ
	10

	Цилиндрический экран датчика Холла к распредвалу
	25

	Корпус датчика Холла к ГБЦ
	10

	Задняя крышка зубчатого ремня к ГБЦ и блоку цилиндров
	10 1)

		  
	1) болты устанавливать с резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей.
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