	1 - 
	Болт с шестигранной головкой, 75 Нм


	2 - 
	Шайба


	3 - 
	Болт с шестигранной головкой М 10 x 62


	   
	заменять после каждого демонтажа


	4 - 
	Верхний задний несущий треугольный рычаг независимой подвески колеса


	   
	замена опоры


	   
	отсоединить от корпуса ступичного подшипника


	5 - 
	Болт с шестигранной головкой, 5 Нм


	   
	затянуть на устройстве


	6 - 
	Болт


	7 - 
	Гайка, самостопорящаяся


	   
	заменять после каждого демонтажа


	   
	40 Нм на стальной опоре колеса


	   
	45 Нм на алюминиевой опоре колеса


	8 - 
	Болт с шестигранной головкой М 10 x 100


	9 - 
	Гайка самоконтрящаяся 40 Нм


	   
	заменять после каждого демонтажа


	10 - 
	Передний верхний поперечный треугольный рычаг независимой подвески колеса


	   
	может быть снят только вместе с опорным кронштейном


	   
	Снятие и установка опорного кронштейна 


	   
	замена опоры


	   
	отсоединить от корпуса ступичного подшипника


	11 - 
	Амортизационная стойка


	   
	Учитывать различия в исполнении пружин / амортизаторов, см. наклейку с данными автомобиля.


	   
	снятие и установка 


	   
	ремонт 


	12 - 
	Болт с шестигранной головкой M 12 x 1,5 x 120


	   
	70 Нм и довернуть на 180°


	   
	заменять после каждого демонтажа


	13 - 
	Рычаг подруливающий нижний


	   
	если гидравлическая опора негерметична, ее необходимо заменить


	   
	Соответствие → Электронный каталог запчастей „ETKA“


	14 - 
	Гайка, самостопорящаяся


	   
	100 Нм на стальной опоре колеса


	   
	110 Нм на алюминиевой опоре колеса


	   
	заменять после каждого демонтажа


	15 - 
	Корпус ступичного подшипника


	   
	Исполнение с канавкой для кольца на наконечнике рулевой тяги → Электронный каталог запчастей „ETKA“ поставляет только новое исполнение


	   
	Для автомобилей с корректором угла наклона фар необходимо соблюдать последовательность снятия и установки


	   
	снятие и установка 


	   
	ремонт 


	   
	отсоединить от верхнего треугольного рычага независимой подвески колеса


	16 - 
	Покрывающий лист


	17 - 
	Болт с шестигранной головкой


	   
	заменять после каждого демонтажа


	   
	при затяжке автомобиль должен стоять на земле


	Момент затяжки болта М14:


	   
	115 Нм и довернуть на 180°


	Момент затяжки болта М16:


	   
	190 Нм и довернуть на 180°


	18 - 
	Болт с внутренним шестигранником, 10 Нм


	19 - 
	Гайка, самостопорящаяся


	   
	100 Нм на стальной опоре колеса


	   
	110 Нм на алюминиевой опоре колеса


	   
	заменять после каждого демонтажа


	20 - 
	Болт с шестигранной головкой M 12 x 1,5 x 85


	   
	90 Нм и довернуть на 90°


	21 - 
	Гайка, самостопорящаяся


	   
	заменять после каждого демонтажа


	22 - 
	Соединение


	   
	стрелка на соединении указывает направление движения


	   
	Учесть изменение связей и моментов затяжки


	23 - 
	Гайка шестигранная самостопорящаяся


	   
	заменять после каждого демонтажа


	   
	40 Нм и довернуть на 90°


	   
	Гайка имеет ребра на нижней стороне


	   
	Для замены применять только такую специальную гайку!


	24 - 
	Болт с шестигранной головкой M 12 x 1,5 x 100


	   
	70 Нм и довернуть на 180°


	   
	заменять после каждого демонтажа


	25 - 
	Нижний несущий рычаг


	   
	Для автомобилей с корректором угла наклона фар необходимо соблюдать последовательность снятия и установки


	   
	снятие и установка 


	   
	ремонт 


	26 - 
	Болт с шестигранной головкой M 12 x 1,5 x 110


	   
	110 Нм и довернуть на 90°


	   
	заменять после каждого демонтажа


	   
	Резьбу в кузове можно отремонтировать резьбовой вставкой из проволоки согласно DIN 8140 (Heli- Coil). Резьбовая вставка должна иметь ту же длину, что и резьба в кузове.


	27 - 
	Болт с шестигранной головкой, M 10 x 70, 75 Нм


	   
	заменять после каждого демонтажа


	28 - 
	Гайка, самостопорящаяся


	   
	Учесть изменение связей и моментов затяжки


	   
	Гайка имеет ребра на нижней стороне


	   
	заменять после каждого демонтажа


	   
	Для замены применять только такую специальную гайку!


	29 - 
	Скоба


	   
	установлена на несущем рычаге


	   
	заменять всегда


	30 - 
	Подрамник


	   
	Для автомобилей с корректором угла наклона фар соблюдать последовательность снятия и установки


	   
	снятие и установка 


	   
	Учесть подрамник с предварительно напряженными опорами у 4-цилиндровых двигателей 


	   
	ремонт 


	31 - 
	Болт с шестигранной головкой


	   
	заменять после каждого демонтажа


	   
	Учесть разность длин и моментов затяжки болтов → Илл.


	32 - 
	Опора подрамника


	33 - 
	Гайка, самостопорящаяся


	   
	заменять после каждого демонтажа


	34 - 
	Гайка, самостопорящаяся


	   
	заменять после каждого демонтажа


	35 - 
	Болт с внутренним многогранником


	Моменты затяжки:


	Болт M8 x 48: 40 Нм


	Болт M10 x 48: 70 Нм


	36 - 
	Балансировочная шайба


	37 - 
	Шарнир полуоси


	   
	снятие и установка 


	   
	ремонт 


	38 - 
	Шарнир полуоси с шарниром "трипод"


	   
	ремонт 


	39 - 
	Болт с внутренним двенадцатигранником M 10 x 20, 70 Нм


	   
	для автомобилей с шарниром "трипод"


	40 - 
	Болт с шестигранной головкой М 10 x 62


	   
	заменять после каждого демонтажа


	41 - 
	Опорный кронштейн


	   
	снятие и установка 


	42 - 
	Гайка, самостопорящаяся


	   
	50 Нм и довернуть на 90°


	   
	заменять после каждого демонтажа


	43 - 
	Гайка с буртиком самостопорящаяся, 20 Нм


	   
	заменять после каждого демонтажа


