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	Опасность получения ожога от горячего пара и горячей охлаждающей жидкости.



	  
	При прогретом двигателе система охлаждения находится под избыточным давлением.



	  
	Для сброса избыточного давления обложить крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости ветошью и осторожно открыть ее.






	–  
	Открыть крышку расширительного бачка.



	  
	  



		–  
	Снять передний и задний шумоизоляционный экран →Ремонтная группа50.



	  
	



		–  
	Снять крышку -1- карданного вала в колесной нише справа.
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		–  
	Установить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.



	–  
	Снять шланг охлаждающей жидкости с левого нижнего патрубка системы охлаждения, ослабив шланговый хомут -стрелка-, и слить охлаждающую жидкость.
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		–  
	Снять шланг охлаждающей жидкости с правого нижнего патрубка системы охлаждения, отжав зажим -стрелка-, и слить остатки охлаждающей жидкости.
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	  
	Зажигание выключено.
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	  
	В качестве смазки при посадке шлангов допускается использовать только воду и охлаждающую жидкость!



	[bookmark: X-IZKAUW4VXEB]Соотношение компонентов в охлаждающей жидкости



	  
	Концентрат (40 %) и вода (60 %) для морозостойкости до –25 °C



	  
	Концентрат (50 %) и вода (50 %) для морозостойкости до –36 °C




	  
	



		–  
	Подсоединить шланг ОЖ при помощи штуцера к правой трубке ОЖ → Илл..
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		–  
	Подсоединить шланг ОЖ -стрелка- к левому патрубку ОЖ.
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		–  
	Залить в бачок приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096- не менее 8 литров заранее смешанной охлаждающей жидкости в правильной пропорции:




	  
	



	
	  
	



	
	  
	



	
	  
	



		–  
	Открыть воздухоотводный винт -стрелка- патрубка ОЖ, пока сливается охлаждающая жидкость.



	–  
	Закрыть прокачной штуцер.
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		–  
	Открыть воздухоотводный винт -стрелка- заднего патрубка ОЖ, пока не сольется охлаждающая жидкость.



	–  
	Закрыть прокачной штуцер.
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		–  
	Снять уплотнение -1- и крышку водоотводящего короба -2-.
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		–  
	Открыть прокачной штуцер -стрелка- до тех пор, пока в отверстии для удаления воздуха не появится ОЖ.



	–  
	Закрыть прокачной штуцер.



	–  
	На автомобиле с автономным отопителем включить отопитель прибл. на 30 секунд.



	–  
	Завернуть пробку расширительного бачка до щелчка.



	–  
	Запустить двигатель.



	–  
	Установить температуру для всех зон на „HI“ и по возможности установить самую низкую ступень вентиляции (= 0).



	–  
	Выключить компрессор климатической установки, для этого нажать кнопку AC.



	  
	Светодиод тестера в кнопке не должен гореть.



	–  
	В течение 3-х минут двигатель должен работать на 2000 об/мин.



	–  
	Оставить двигатель работать на холостом ходу до тех пор, пока два больших шланга ОЖ на радиаторе не нагреются.



	–  
	В течение 1 минуты двигатель должен работать с 2000 об/мин.



	–  
	Выключить и дать остыть двигателю.



	–  
	Установить крышку шарнира полуоси →Ремонтная группа66.



	–  
	Установить шумоизоляционные экраны →Ремонтная группа50.
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		–  
	[bookmark: X-WRRQOR4XJ7]Проверить уровень охлаждающей жидкости.



	  
	При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться у отметки „MAX“.



	  
	Если двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости может находиться выше отметки „MAX“.
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