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	Данные автомобиля

	

	

	Марка:
	A
	VIN:
	WAUZZZ4F47N004112
	Код страны:
	RUS
	
	
	
	

	Модельный год:
	2007
	Описание:
	A6 allroad q.3.2 V6188 A6
	Регион:
	935
	
	
	
	

	Модель:
	4FH0NL
	Дата производства:
	2006-05-30
	Номер дилера:
	00432
	
	
	
	

	Буквенное обозначение двигателя:
	AUK
	Дата продажи:
	2006-07-18
	Лизинг:
	
	
	
	
	

	Буквенное обозначение КП:
	JMR
	Номер одобрения типа ТС:
	
	
	
	
	
	
	


	Цветовое исполнение

	Модель
	Код цвета
	Номер краски (коренной идентификатор краски)
	Описание

	снаружи (кузов/крыша)
	1R/1R
	LZ7L 
	Lava Grey, pearl effect/Lava Grey, pearl effect

	внутри
	HP
	 
	black/black-black/black-brown multicolour(Fresco)/silver


	Коды комплектаций
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	Происхождение [image: image8]
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	0G7
	L
	GES
	Tiptronic

	
	0GV
	L
	AGM
	Соответствие нормам выброса, EU2 ddk (с учётом давления насыщенных паров)

	
	0HP
	L
	AED
	СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-

	
	0JZ
	L
	GKV
	Без определения класса грузоподъёмности для передней оси

	
	0M5
	L
	KBV
	Топливный бак

	
	0N6
	L
	HIA
	Задняя ось с уменьш. шириной колеи

	
	0SN
	L
	SAU
	Наклейки/таблички на рус. языке

	
	0TD
	L
	ZFM
	Коврики для ног из текстиля спереди и сзади

	
	0VU
	L
	BTA
	Борт. литература на русск. яз.

	
	0W2
	L
	AKZ
	Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран

	
	0YZ
	L
	GKH
	Без определения класса грузоподъёмности для задней оси

	
	1A2
	L
	KRS
	НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)

	
	1BY
	L
	DAE
	4-х сторонняя пневмоподвеска для исполнения для плохих дорог

	
	1C2
	L
	FRO
	Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С

	
	1D0
	L
	AHV
	Без тягово-сцепного устройства

	
	1EY
	L
	TYP
	Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)

	
	1KD
	L
	BAH
	задние тормоза дисковые

	
	1LG
	L
	BAV
	Передние дисковые тормоза

	
	1N3
	L
	LEN
	Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости

	
	1PA
	L
	ABR
	Стандартные колёсные болты

	
	1QD
	L
	SIZ
	Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ

	
	1S1
	L
	BOW
	Домкрат

	
	1SH
	L
	TWU
	Дополнительная защита картера

	
	1T3
	L
	VBK
	Аптечка и знак аварийной остановки

	
	1VH
	L
	TWL
	Монтажные детали для 6-цил. двигателя

	
	1WG
	L
	GFW
	Диаметр фланца вала КП 88 мм

	
	1X1
	L
	ATA
	Полный привод

	
	1XX
	E
	LRA
	Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic

	
	1YF
	L
	GFH
	Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста

	
	1Z6
	E
	KRM
	Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом

	
	2C5
	L
	LSS
	Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости

	
	2G1
	L
	EBB
	Насадка для заправки неэтилированным бензином

	
	2WA
	L
	ZBR
	Без дополнительных шин

	
	2Z1
	L
	TYZ
	Модельный знак сзади или с надписями Quattro

	
	3B0
	L
	ZKV
	Без крепления детского сиденья

	
	3F1
	L
	RER
	Запасное колесо со сминающейся шиной

	
	3FA
	L
	DEI
	Без люка (сплошная крыша)

	
	3G0
	L
	KSI
	Без крепления детского сиденья (ISOFIX)

	
	3GN
	E
	LBH
	Концепт с изменяемым полом грузового отсека

	
	3L5
	L
	SIE
	Сиденья с электроприводами для регулировки

	
	3NZ
	L
	HIS
	Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой

	
	3S9
	P
	DAR
	Релинг

	
	3X0
	L
	DLS
	Без приспособления для укладки длинных грузов

	
	3Y3
	L
	SSR
	Солнцезащитная шторка заднего стекла и задних дверных стёкол

	
	4A3
	L
	SIH
	Обогрев передних сидений

	
	4D0
	L
	KMS
	Без обдува сиденья/массажных сидений

	
	4F2
	E
	TKV
	Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя 'Keyless Access' с дистанционным управлением

	
	4GH
	L
	WSS
	Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой

	
	4H3
	L
	KDS
	Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри

	
	4KC
	L
	SSH
	Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета

	
	4L6
	L
	IRS
	Автоматически затемняющееся зеркало салона

	
	4UE
	L
	AIB
	Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

	
	4W0
	L
	KBO
	Без отсека для кассет/компакт-дисков

	
	4X3
	L
	SAB
	Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди

	
	4Y0
	L
	VSS
	Без отсека для хранения/ящика-сейфа

	
	4ZB
	P
	ZIE
	Блестящие декор.накладки

	
	5A5
	L
	GRV
	Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения

	
	5C0
	L
	KSA
	Без специальных кузовных мероприятий

	
	5D1
	L
	TRF
	Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц

	
	5J0
	L
	HES
	Без заднего спойлера

	
	5K5
	L
	LAC
	Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке

	
	5NC
	L
	FHE
	Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard'

	
	5P0
	L
	AFS
	Без приспособления для крепления кислородного баллона

	
	5RU
	L
	ASR
	Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)

	
	5SL
	L
	ASL
	Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое

	
	5TW
	E
	EIH
	Декоративные вставки, из дерева Vavona

	
	5XC
	L
	SON
	Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.

	
	6FA
	L
	BBO
	Рамки стёкол в цвет кузова

	
	6M1
	L
	GPS
	Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')

	
	6NJ
	L
	HIM
	Панель облицовки потолка Standard

	
	6SS
	L
	KBB
	Облицовка багажного отделения

	
	6U0
	L
	ZTD
	Без дополнительных внешних уплотнителей

	
	6V1
	L
	HEB
	Щиток номерн. знака (ЕЭК)

	
	6W6
	L
	KZV
	Кронштейн номерного знака передний

	
	6XD
	L
	ASE
	Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

	
	7A2
	E
	CDW
	CD-чейнджер

	
	7AL
	L
	EDW
	Противоугонная сигнализация

	
	7B2
	L
	STD
	Розетка на 12 В в багажнике

	
	7F9
	L
	SAG
	Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей

	
	7K0
	L
	RDK
	Без системы контроля давления в шинах

	
	7M9
	P
	EIL
	Накладки порога в дверных проёмах

	
	7P1
	P
	LOR
	Электрическая регулировка поясничной опоры спереди

	
	7Q0
	L
	NAV
	Без устройства навигации

	
	7QA
	L
	CDR
	Без системы CD/DVD для навигации

	
	7X4
	L
	EPH
	Парковочный ассистент спереди и сзади

	
	7Y0
	L
	SPU
	Без ассистента смены полосы движения

	
	8ED
	P
	HSW
	Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для правостороннего движения

	
	8GV
	L
	GEN
	Генератор 180 А

	
	8K3
	L
	FLS
	Авт. ассистент освещения с дневным режимом освещения, с функцией 'Leaving home' и ручной функцией 'Coming home'

	
	8Q5
	P
	LWR
	Динамическая регулировка угла наклона фар с динамическим адаптивным освещением

	
	8SK
	P
	SBR
	КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)

	
	8T1
	E
	GRA
	Круиз-контроль (GRA)

	
	8TF
	L
	NEL
	Задние противотуманные фонари слева и справа

	
	8X1
	L
	SWR
	Устройство очистки фар

	
	8YQ
	E
	RAO
	Магнитола 'HIGH'

	
	8Z5
	L
	MKU
	Не для стран с жарким климатом

	
	9AQ
	L
	HKA
	Klima plus

	
	9LA
	L
	RTK
	Без проблескового маячка

	
	9M0
	L
	ZUH
	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ

	
	9P3
	L
	SGK
	Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира

	
	9Q4
	E
	MFA
	Многофункциональный полихроматический дисплей 'Premium'

	
	9VD
	L
	LSE
	Активный динамик

	
	9ZF
	P
	VTV
	Bluetooth

	
	6E3
	P
	MAS
	Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади

	
	4E7
	P
	SDH
	Сервозамок задней двери

	
	A00
	L
	SAH
	Обычная поставка, без самовывоза

	
	A8S
	I
	AUS
	Исполнение стандартное

	
	AQ0
	L
	QUA
	Серийное качество

	
	B0A
	L
	BLB
	Деталировка без спец. для страны

	
	B37
	L
	TPL
	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России

	
	C00
	L
	COC
	Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация

	
	CL4
	P
	RAD
	Колёса из лёгкого сплава 8 J x 18

	
	D2G
	L
	MOT
	6-цил. бенз. двиг. 3,2 л/188 кВт (24 кл.) FSI, баз. двиг. с гомогенн. смесеобраз.: T14

	
	E0A
	L
	AAU
	Без специальной серии

	
	F0A
	L
	FZS
	Не спецавтомобиль, стандартное исполнение

	
	FA0
	L
	SVO
	Регламент опытной серии

	
	FC0
	L
	IND
	Без индивидуальной комплектации

	
	FN2
	L
	MDS
	Вариант вседорожный - ' allroad '

	
	FQ0
	L
	QGM
	Серийные колёса

	
	G0R
	I
	GSP
	6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода

	
	GZ0
	L
	EST
	Задействуемые вручную двери

	
	H6V
	P
	REI
	Шины 245/45 R18 96Y

	
	J0Z
	L
	BAT
	АКБ 520 А (110 А*ч)

	
	K8D
	I
	KAR
	Универсал

	
	L0L
	L
	LEA
	Автомобиль с левым рулём

	
	N5D
	L
	SIB
	Обивка сиденья из кожи Valcona

	
	NT1
	L
	TSP
	Защита при транспортировке (исп.2)

	
	PAP
	G
	
	aluminium look

	
	PGA
	G
	
	boot lid, automatically actuated

	
	PRD
	G
	
	cast aluminium alloy wheels, 8Jx18, 5-arm Aero design, multi-piece, with 245/45 R 18 tyres

	
	PS1
	G
	
	Teto solar elétrico

	
	PT5
	G
	
	preparation for mobile phone (Bluetooth)with centre armrest

	
	PXA
	G
	
	adaptive light

	
	Q1D
	P
	VOS
	Спорт. передн. сиденья

	
	QE1
	L
	ALG
	Система отсеков 1

	
	QF0
	L
	BDH
	Без трубки (телефона)

	
	QH0
	L
	SPR
	без голосового управления

	
	QQ1
	E
	LCP
	С доп. освещением (освещение внутри)

	
	QV0
	L
	TVE
	Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма

	
	S0C
	E
	SNR
	Первичная партия

	
	SA7
	E
	SNR
	Диспомодель 2

	
	T14
	I
	GMO
	6-цил. бенз.двиг. 3,2 л агрег. 06E.A (алюм.)

	
	U1A
	L
	INS
	Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км

	
	V0A
	L
	REL
	Шины без определения марки производителя

	
	VC0
	L
	GRT
	Без устройства открывания гаражных ворот

	
	VJ1
	E
	SFS
	Усиленный бампер

	
	VX0
	L
	SPA
	Без переговорного устр-ва

	
	VY0
	L
	GAS
	Без системы тревожной сигнализации

	
	X4M
	G
	
	Программа продаж для СНГ
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