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	Данные автомобиля

	

	

	Марка:
	A
	VIN:
	WAUZZZ8U1ER093104
	Код страны:
	RUS
	
	
	
	

	Модельный год:
	2014
	Описание:
	Q3 quatt.2.0 I4125 A7
	Регион:
	935
	
	
	
	

	Модель:
	8UB08Y
	Дата производства:
	2014-04-25
	Номер дилера:
	00442
	
	
	
	

	Буквенное обозначение двигателя:
	CCZC
	Дата продажи:
	2014-11-24
	Лизинг:
	
	
	
	
	

	Буквенное обозначение КП:
	NZT
	Номер одобрения типа ТС:
	
	
	
	
	
	
	


	Цветовое исполнение

	Модель
	Код цвета
	Номер краски (коренной идентификатор краски)
	Описание

	снаружи (кузов/крыша)
	L7/L7
	LS1U 
	Platinum Beige, metallic/Platinum Beige, metallic

	внутри
	FZ
	 
	black-black/black-black/black/lunar silver


	Коды комплектаций
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	Происхождение [image: image8]
	Семейство [image: image9]
	Описание [image: image10]

	
	0AK
	L
	STV
	Стабилизатор передний

	
	0BE
	L
	STH
	Стабилизатор задний

	
	0C0
	L
	COZ
	Без принудительного х.х.

	
	0EX
	L
	EDF
	Спецкомплект для коробки передач 'DQ 500' -- детали автомобиля --

	
	0F4
	L
	KRS
	НАДДУВНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ

	
	0FA
	L
	FAD
	ПРОИЗВОДСТВО STANDART

	
	0NA
	L
	SZU
	Снятие надписей для обозначения модели и двигателя на крышке багажника

	
	0P0
	L
	AER
	Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)

	
	0SN
	L
	SAU
	Наклейки/таблички на рус. языке

	
	0TD
	L
	ZFM
	Коврики для ног из текстиля спереди и сзади

	
	0U0
	L
	KRQ
	Качество топлива 98 ROZ (октановое число бензина по исследовательскому методу)

	
	0VU
	L
	BTA
	Борт. литература на русск. яз.

	
	0W2
	L
	AKZ
	Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран

	
	0Y3
	L
	KLZ
	Зоны с холодным климатом

	
	0YF
	L
	GKH
	Весовая категория 6 только встроенное управление без прогноза потребностей

	
	1AT
	L
	BRS
	Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR

	
	1D0
	L
	AHV
	Без тягово-сцепного устройства

	
	1EY
	L
	TYP
	Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)

	
	1G9
	L
	RER
	Компактное и облегчённое запасное колесо (18'') в сочетании с тягово-сцепным устройством или системой 4MOTION

	
	1KU
	L
	BAH
	задние тормоза дисковые

	
	1LJ
	L
	BAV
	Передние дисковые тормоза

	
	1PA
	L
	ABR
	Стандартные колёсные болты

	
	1QP
	L
	SIZ
	Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России

	
	1S1
	L
	BOW
	Домкрат

	
	1SB
	L
	TWU
	Защита картера

	
	1T3
	L
	VBK
	Аптечка и знак аварийной остановки

	
	1U8
	L
	KLT
	Без складного стола на спинке переднего сиденья

	
	1VG
	L
	TWL
	Монтажные детали для 4-цил. двигателя

	
	1X1
	L
	ATA
	Полный привод

	
	1Z5
	L
	KRM
	Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом

	
	2D0
	L
	CWV
	БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА

	
	2G1
	L
	EBB
	Насадка для заправки неэтилированным бензином

	
	2H0
	L
	CHA
	Без Dynamic Drive Control

	
	2P1
	L
	LKS
	Защитная пластиковая окантовка груз. отсека

	
	2UA
	L
	SWP
	Стандартное исполнение

	
	2WA
	L
	ZBR
	Без дополнительных шин

	
	2Z1
	L
	TYZ
	Модельный знак сзади или с надписями Quattro

	
	2ZQ
	E
	LRA
	Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности

	
	3B3
	L
	ZKV
	Крепление детского сиденья

	
	3C7
	L
	SHM
	Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья

	
	3FA
	L
	DEI
	Без люка (сплошная крыша)

	
	3G0
	L
	KSI
	Без крепления детского сиденья (ISOFIX)

	
	3GD
	L
	LBH
	Ровный пол грузового отсека

	
	3H0
	L
	LER
	Без разблокировки спинок передних сидений

	
	3K0
	L
	SKS
	Без защитной системы подголовников

	
	3L3
	L
	SIE
	Передние сиденья с регулировкой по высоте

	
	3M0
	L
	SZL
	Без специальных мероприятий

	
	3NZ
	L
	HIS
	Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой

	
	3S1
	E
	DAR
	Релинги серебристые, анодированые

	
	3SB
	L
	SFR
	Стандартное переднее правое сиденье

	
	3TB
	L
	SFL
	Стандартное переднее левое сиденье

	
	3X0
	L
	DLS
	Без приспособления для укладки длинных грузов

	
	4E0
	L
	SDH
	Дистанц. отпирание крышки топл. бака

	
	4A3
	L
	SIH
	Обогрев передних сидений

	
	4GH
	L
	WSS
	Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой

	
	4K4
	L
	TKV
	Центральный замок с системой центральной блокировки замков

	
	4KC
	L
	SSH
	Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета

	
	4L6
	P
	IRS
	Автоматически затемняющееся зеркало салона

	
	4UE
	L
	AIB
	Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

	
	4X3
	L
	SAB
	Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди

	
	4ZB
	E
	ZIE
	Блестящие декор.накладки

	
	5C0
	L
	KSA
	Без специальных кузовных мероприятий

	
	5D1
	L
	TRF
	Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц

	
	5J1
	L
	HES
	Задний спойлер

	
	5K5
	L
	LAC
	Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке

	
	5MA
	L
	EIH
	Комбинация из кожи II Rhombus

	
	5NC
	L
	FHE
	Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard'

	
	5RU
	L
	ASR
	Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)

	
	5SL
	L
	ASL
	Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое

	
	6F0
	L
	DFO
	Без логотипа CI для колёс

	
	6FA
	L
	BBO
	Рамки стёкол в цвет кузова

	
	6NJ
	L
	HIM
	Панель облицовки потолка Standard

	
	6SS
	L
	KBB
	Облицовка багажного отделения

	
	6V1
	L
	HEB
	Щиток номерн. знака (ЕЭК)

	
	6W1
	L
	KZV
	Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)

	
	6XD
	L
	ASE
	Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

	
	7E0
	L
	WSA
	Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя

	
	7A7
	L
	CDW
	Без CD-чейнджера

	
	7AA
	L
	EDW
	Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)

	
	7F9
	L
	SAG
	Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей

	
	7G0
	L
	FVS
	Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - система слежения за автомобилем)

	
	7K0
	L
	RDK
	Без системы контроля давления в шинах

	
	7KV
	L
	AED
	Спецкомплект для данного класса автомобилей -8U0-

	
	7L6
	L
	SNA
	Системы Старт-стоп и рекуперации энергии от торможения

	
	7M0
	L
	EIL
	Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала

	
	7MJ
	L
	AGM
	Соответствие нормам выброса, EU5 plus

	
	7P0
	L
	LOR
	Без поясничной опоры в спинках сидений

	
	7Q0
	L
	NAV
	Без устройства навигации

	
	7QA
	L
	CDR
	Без системы CD/DVD для навигации

	
	7X1
	E
	EPH
	Парковочный ассистент

	
	7Y0
	L
	SPU
	Без ассистента смены полосы движения

	
	8AL
	E
	RAO
	Radio media center (RMC)

	
	8BP
	P
	HSW
	Биксеноновые основные фары

	
	8GU
	L
	GEN
	Генератор 140 А

	
	8K1
	L
	FLS
	Дневной режим освещения

	
	8N6
	L
	SWS
	Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя

	
	8Q3
	P
	LWR
	Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)

	
	8RX
	L
	LSE
	Пассивные динамики

	
	8SK
	P
	SBR
	КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)

	
	8T0
	L
	GRA
	Без системы GRA

	
	8TB
	L
	NEL
	Задний противотуманный фонарь.

	
	8X1
	P
	SWR
	Устройство очистки фар

	
	8Y1
	L
	SNH
	Звуковой сигнал с двойным тоном

	
	8Z5
	L
	MKU
	Не для стран с жарким климатом

	
	9AK
	L
	HKA
	Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа

	
	9JC
	L
	RAU
	Исполнение для курящих

	
	9M0
	L
	ZUH
	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ

	
	9P3
	L
	SGK
	Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира

	
	9Q7
	L
	MFA
	Дисплей информационной системы водителя

	
	9WC
	L
	AUD
	Без мультимедийного оборудования в ТС

	
	9Z0
	L
	BTR
	Рабочее напряжение 12 В

	
	9ZX
	E
	VTV
	Комплект для подключения мобильного телефона

	
	1E1
	L
	AKB
	Абсорбер

	
	6E3
	L
	MAS
	Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади

	
	A00
	L
	SAH
	Обычная поставка, без самовывоза

	
	A8S
	I
	AUS
	Исполнение стандартное

	
	A51
	L
	HER
	Audi AG

	
	AQ0
	L
	QUA
	Серийное качество

	
	AV1
	L
	LRV
	Правостороннее движение

	
	B4G
	L
	BLB
	Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали

	
	B37
	L
	TPL
	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России

	
	C2M
	E
	RAD
	Колёса из лёгкого сплава 7 J x 17

	
	C09
	E
	COC
	Допуск ТС к эксплуатации, дополнение

	
	D6G
	L
	MOT
	4 цил. бенз.двигатель 2,0 л/125 кВт (16 клапанов) турбо FSI, баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: T61/TQ2/TD6

	
	E0A
	L
	AAU
	Без специальной серии

	
	EA0
	L
	ASG
	Не используется

	
	EW0
	L
	WAR
	Без договора на техническое обслуживание

	
	F0A
	L
	FZS
	Не спецавтомобиль, стандартное исполнение

	
	FA0
	L
	SVO
	Регламент опытной серии

	
	FC0
	L
	IND
	Без индивидуальной комплектации

	
	FF0
	L
	SFF
	Без смотрового окошка для номера шасси

	
	FM0
	L
	MDS
	Вариант базовой комплектации

	
	FQ0
	L
	QGM
	Серийные колёса

	
	G1D
	I
	GSP
	7-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода

	
	G05
	L
	DFV
	Передние амортизаторы

	
	GP1
	L
	PAM
	Автомобили с особыми мерами рестайлинга

	
	H50
	L
	REI
	Шины 235/55 R17 99V

	
	J2D
	L
	BAT
	АКБ 380 А (68 А*ч)

	
	K4H
	I
	KAR
	Закрытый кузов

	
	KA0
	L
	KSU
	Без системы камер/датчиков окружающей среды

	
	KK1
	L
	KUH
	Хладагент R134a

	
	L0L
	L
	LEA
	Автомобиль с левым рулём

	
	L31
	L
	GKV
	Диапазон давления пружины 31 - только встроенное управление без прогноза потребностей

	
	N0L
	L
	SIB
	Обивка сиденья из драпировочной массы

	
	NM1
	L
	MAD
	Кожух двигателя

	
	NT1
	L
	TSP
	Защита при транспортировке (исп.2)

	
	NY0
	L
	BGK
	Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости

	
	PX4
	G
	
	Xenon plus including headlight washer system

	
	QE1
	E
	ALG
	Система отсеков 1

	
	QG1
	L
	WIV
	Увеличение интервалов обслуживания

	
	QH1
	L
	SPR
	Голосовое управление

	
	QK0
	L
	KAS
	Без камеры, без датчика расстояния

	
	QQ0
	L
	LCP
	Без доп. фонарей (освещение внутри)

	
	QR8
	L
	KMP
	Без распознавания дорожных знаков

	
	QV0
	L
	TVE
	Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма

	
	TD6
	I
	GMO
	4 цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрегат 06J.D

	
	U1A
	L
	INS
	Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км

	
	UA0
	L
	DFH
	Амортизаторы сзади

	
	UF2
	L
	ESS
	Электрический интерфейс для внешнего пользования

	
	UG1
	L
	AFH
	Устройство-ассистент для трогания в гору

	
	UH2
	L
	FSB
	Стояночный тормоз

	
	V0A
	L
	REL
	Шины без определения марки производителя

	
	VF0
	L
	FHW
	Стандартный педальный механизм

	
	VG6
	L
	RES
	Сорт шин, исп. 2

	
	VJ1
	E
	SFS
	Усиленный бампер

	
	VL0
	L
	FGS
	Без дополнительных мер по защите пешеходов

	
	WAW
	G
	
	Equipment package 1 for Russia / CIS

	
	X4M
	G
	
	Программа продаж для СНГ
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