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	Данные автомобиля

	

	

	Марка:
	A
	VIN:
	WAUZZZ4FX8N009199
	Код страны:
	RUS
	
	
	
	

	Модельный год:
	2008
	Описание:
	A6 Sal. 2.4 V6130 A7M
	Регион:
	935
	
	
	
	

	Модель:
	4F206H
	Дата производства:
	2007-06-19
	Номер дилера:
	00422
	
	
	
	

	Буквенное обозначение двигателя:
	BDW
	Дата продажи:
	2007-11-12
	Лизинг:
	
	
	
	
	

	Буквенное обозначение КП:
	JQH
	Номер одобрения типа ТС:
	
	
	
	
	
	
	


	Цветовое исполнение

	Модель
	Код цвета
	Номер краски (коренной идентификатор краски)
	Описание

	снаружи (кузов/крыша)
	7X/7X
	LZ5D 
	Night Blue, pearl effect/Night Blue, pearl effect

	внутри
	MC
	 
	cardamom beige/tan beige-cardamom beige/cardamom beige/cardamom beige


	Коды комплектаций

	[image: image6]
	№ [image: image7]
	Происхождение [image: image8]
	Семейство [image: image9]
	Описание [image: image10]

	
	0G7
	L
	GES
	Tiptronic

	
	0GG
	L
	AGM
	Соответствие нормам выброса, EU4

	
	0HP
	L
	AED
	СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-

	
	0JJ
	L
	GKV
	КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9

	
	0M0
	L
	KBV
	Топливный бак

	
	0N5
	L
	HIA
	Задняя ось 'Standard'

	
	0SN
	L
	SAU
	Наклейки/таблички на рус. языке

	
	0TD
	L
	ZFM
	Коврики для ног из текстиля спереди и сзади

	
	0VU
	L
	BTA
	Борт. литература на русск. яз.

	
	0W1
	L
	AKZ
	Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран

	
	0YG
	L
	GKH
	Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей

	
	1A1
	L
	KRS
	ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕЗ ОБРАТНОЙ МАГИСТРАЛИ БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ

	
	1BR
	L
	DAE
	Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог

	
	1C2
	L
	FRO
	Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С

	
	1D0
	L
	AHV
	Без тягово-сцепного устройства

	
	1EY
	L
	TYP
	Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)

	
	1KD
	L
	BAH
	задние тормоза дисковые

	
	1LT
	L
	BAV
	Передние дисковые тормоза

	
	1N3
	L
	LEN
	Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости

	
	1PA
	L
	ABR
	Стандартные колёсные болты

	
	1QD
	L
	SIZ
	Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ

	
	1S1
	L
	BOW
	Домкрат

	
	1SB
	L
	TWU
	Защита картера

	
	1T3
	L
	VBK
	Аптечка и знак аварийной остановки

	
	1VH
	L
	TWL
	Монтажные детали для 6-цил. двигателя

	
	1X0
	L
	ATA
	Передний привод

	
	1Z5
	L
	KRM
	Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом

	
	2C7
	P
	LSS
	Травмобезопасная рулевая колонка с электр.регулировкой по оси и с наклоном

	
	2D0
	L
	CWV
	БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА

	
	2G1
	L
	EBB
	Насадка для заправки неэтилированным бензином

	
	2K1
	L
	SFS
	Усиленный бампер

	
	2WA
	L
	ZBR
	Без дополнительных шин

	
	2Z1
	L
	TYZ
	Модельный знак сзади или с надписями Quattro

	
	2ZS
	E
	LRA
	КОЖАНОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic

	
	3B0
	L
	ZKV
	Без крепления детского сиденья

	
	3F4
	L
	RER
	Запасное колесо стандартного размера

	
	3FA
	L
	DEI
	Без люка (сплошная крыша)

	
	3G0
	L
	KSI
	Без крепления детского сиденья (ISOFIX)

	
	3GA
	L
	LBH
	Без пола груз. отсека

	
	3L5
	L
	SIE
	Сиденья с электроприводами для регулировки

	
	3M3
	L
	SZL
	Исполнение легкового автомобиля

	
	3NZ
	E
	HIS
	Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой

	
	3S0
	L
	DAR
	Без релинга / багажника на крыше

	
	3X0
	L
	DLS
	Без приспособления для укладки длинных грузов

	
	3Y0
	L
	SSR
	Без солнцезащитной шторки

	
	4A3
	L
	SIH
	Обогрев передних сидений

	
	4D0
	L
	KMS
	Без обдува сиденья/массажных сидений

	
	4F2
	P
	TKV
	Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя 'Keyless Access' с дистанционным управлением

	
	4GH
	L
	WSS
	Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой

	
	4H3
	L
	KDS
	Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри

	
	4KC
	L
	SSH
	Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета

	
	4L2
	L
	IRS
	Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида

	
	4R4
	L
	FEH
	Передние и задние электростеклоподъёмники

	
	4UE
	L
	AIB
	Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

	
	4W0
	L
	KBO
	Без отсека для кассет/компакт-дисков

	
	4X3
	L
	SAB
	Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди

	
	4Y0
	L
	VSS
	Без отсека для хранения/ящика-сейфа

	
	4ZB
	P
	ZIE
	Блестящие декор.накладки

	
	5A5
	L
	GRV
	Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения

	
	5C0
	L
	KSA
	Без специальных кузовных мероприятий

	
	5D1
	L
	TRF
	Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц

	
	5J0
	L
	HES
	Без заднего спойлера

	
	5K5
	L
	LAC
	Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке

	
	5MG
	E
	EIH
	Декор. вставки, окраш. под корень ореха

	
	5NC
	L
	FHE
	Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard'

	
	5P0
	L
	AFS
	Без приспособления для крепления кислородного баллона

	
	5RU
	L
	ASR
	Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)

	
	5SL
	L
	ASL
	Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое

	
	5XC
	L
	SON
	Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.

	
	6FA
	L
	BBO
	Рамки стёкол в цвет кузова

	
	6M0
	L
	GPS
	Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа

	
	6NJ
	L
	HIM
	Панель облицовки потолка Standard

	
	6SS
	L
	KBB
	Облицовка багажного отделения

	
	6U7
	E
	ZTD
	Дополнительные мероприятия по борьбе с запылением

	
	6V1
	L
	HEB
	Щиток номерн. знака (ЕЭК)

	
	6W6
	L
	KZV
	Кронштейн номерного знака передний

	
	6XD
	L
	ASE
	Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

	
	7A2
	E
	CDW
	CD-чейнджер

	
	7AL
	L
	EDW
	Противоугонная сигнализация

	
	7B0
	L
	STD
	Без розетки

	
	7F9
	L
	SAG
	Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей

	
	7K0
	L
	RDK
	Без системы контроля давления в шинах

	
	7M1
	E
	EIL
	Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками

	
	7P1
	L
	LOR
	Электрическая регулировка поясничной опоры спереди

	
	7Q0
	L
	NAV
	Без устройства навигации

	
	7QA
	L
	CDR
	Без системы CD/DVD для навигации

	
	7X4
	L
	EPH
	Парковочный ассистент спереди и сзади

	
	7Y0
	L
	SPU
	Без ассистента смены полосы движения

	
	8ED
	L
	HSW
	Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для правостороннего движения

	
	8GR
	L
	GEN
	Генератор 150 А

	
	8K3
	L
	FLS
	Авт. ассистент освещения с дневным режимом освещения, с функцией 'Leaving home' и ручной функцией 'Coming home'

	
	8Q3
	L
	LWR
	Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)

	
	8SK
	L
	SBR
	КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)

	
	8T0
	L
	GRA
	Без системы GRA

	
	8TC
	L
	NEL
	Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения

	
	8UW
	P
	RAO
	Магнитола для России

	
	8X1
	L
	SWR
	Устройство очистки фар

	
	8Z5
	L
	MKU
	Не для стран с жарким климатом

	
	9AQ
	L
	HKA
	Klima plus

	
	9LA
	L
	RTK
	Без проблескового маячка

	
	9M0
	L
	ZUH
	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ

	
	9P3
	L
	SGK
	Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира

	
	9Q4
	E
	MFA
	Многофункциональный полихроматический дисплей 'Premium'

	
	9VD
	L
	LSE
	Активный динамик

	
	9W0
	L
	VTV
	Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона

	
	6E3
	L
	MAS
	Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади

	
	4E5
	E
	SDH
	Отпирание извне крышки багажника/задн.двери

	
	A00
	L
	SAH
	Обычная поставка, без самовывоза

	
	A8S
	I
	AUS
	Исполнение стандартное

	
	A51
	L
	HER
	Audi AG

	
	AQ0
	L
	QUA
	Серийное качество

	
	B0A
	L
	BLB
	Деталировка без спец. для страны

	
	B37
	L
	TPL
	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России

	
	C00
	L
	COC
	Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация

	
	C3T
	L
	RAD
	Колёса из лёгкого сплава 7 J x 16

	
	D5D
	L
	MOT
	6-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 2,4 Л/130 КВТ 24 КЛ. БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ T45/TS2

	
	E0A
	L
	AAU
	Без специальной серии

	
	F0A
	L
	FZS
	Не спецавтомобиль, стандартное исполнение

	
	FA0
	L
	SVO
	Регламент опытной серии

	
	FC0
	L
	IND
	Без индивидуальной комплектации

	
	FM0
	L
	MDS
	Вариант базовой комплектации

	
	FQ0
	L
	QGM
	Серийные колёса

	
	G0Z
	I
	GSP
	Вариатор

	
	GZ0
	L
	EST
	Задействуемые вручную двери

	
	HR9
	L
	REI
	Шины 205/60 R16 96W xl

	
	J0Z
	L
	BAT
	АКБ 520 А (110 А*ч)

	
	K8B
	I
	KAR
	Седан

	
	L0L
	L
	LEA
	Автомобиль с левым рулём

	
	N5W
	E
	SIB
	Обивка сиденья из кожи

	
	NT1
	L
	TSP
	Защита при транспортировке (исп.2)

	
	NY0
	L
	BGK
	Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости

	
	Q1A
	L
	VOS
	Стандартные передние сиденья

	
	QE1
	E
	ALG
	Система отсеков 1

	
	QF0
	L
	BDH
	Без трубки (телефона)

	
	QH0
	L
	SPR
	без голосового управления

	
	QQ0
	L
	LCP
	Без доп. фонарей (освещение внутри)

	
	QV0
	L
	TVE
	Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма

	
	SA8
	E
	SNR
	Диспомодель 3

	
	T45
	I
	GMO
	6-цилиндровый бензиновый двигатель 2,4 л силовая установка 06E.1 (алюм.)

	
	U1A
	L
	INS
	Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км

	
	V0A
	L
	REL
	Шины без определения марки производителя

	
	VC0
	L
	GRT
	Без устройства открывания гаражных ворот

	
	VX0
	L
	SPA
	Без переговорного устр-ва

	
	VY0
	L
	GAS
	Без системы тревожной сигнализации

	
	WCC
	G
	
	Comfort package for Russia / CIS

	
	X4M
	G
	
	Программа продаж для СНГ
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