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	Данные автомобиля

	

	

	Марка:
	A
	VIN:
	WAUZZZ4B62N014436
	Код страны:
	GBR
	
	
	
	

	Модельный год:
	2002
	Описание:
	A6 Saloon 2.0 I4 96 M5S
	Регион:
	210
	
	
	
	

	Модель:
	4B2034
	Дата производства:
	2001-07-10
	Номер дилера:
	00216
	
	
	
	

	Буквенное обозначение двигателя:
	ALT
	Дата продажи:
	2001-10-18
	Лизинг:
	
	
	
	
	

	Буквенное обозначение КП:
	FTY
	Номер одобрения типа ТС:
	
	
	
	
	
	
	


	Цветовое исполнение

	Модель
	Код цвета
	Номер краски (коренной идентификатор краски)
	Описание

	снаружи (кузов/крыша)
	4J/4J
	LY7R 
	Crystal Blue, metallic/Crystal Blue, metallic

	внутри
	LD
	 
	dark blue/dark blue-dark blue/dark blue/blue grey


	Коды комплектаций

	[image: image6]
	№ [image: image7]
	Происхождение [image: image8]
	Семейство [image: image9]
	Описание [image: image10]

	
	0DS
	L
	AED
	СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4B0-

	
	0F2
	L
	KRS
	ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ

	
	0G1
	L
	GES
	Рычаг механизма включения передач

	
	0GG
	L
	AGM
	Соответствие нормам выброса, EU4

	
	0JF
	L
	GKV
	КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 6

	
	0LL
	L
	SIZ
	Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Англии

	
	0N1
	L
	HIA
	Задняя ось 'Standard'

	
	0SS
	L
	SAU
	Наклейки/таблички на английском-французском языках

	
	0VF
	L
	BTA
	Английский

	
	0W2
	L
	AKZ
	Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран

	
	0YC
	L
	GKH
	Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей

	
	1BE
	L
	DAE
	Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение

	
	1C1
	L
	FRO
	Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С

	
	1D0
	L
	AHV
	Без тягово-сцепного устройства

	
	1EX
	L
	TYP
	Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС

	
	1G3
	L
	RER
	Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск

	
	1KD
	L
	BAH
	задние тормоза дисковые

	
	1LB
	L
	BAV
	суппорты передних тормозов жёлтого цвета

	
	1MR
	L
	LRA
	Кожаное рул. колесо

	
	1N1
	L
	LEN
	Усилитель рулевого управления

	
	1PC
	L
	ABR
	Болты – секретки

	
	1SA
	L
	TWU
	Без дополнительной защиты картера

	
	1T2
	L
	VBK
	Знак аварийной остановки

	
	1VG
	L
	TWL
	Монтажные детали для 4-цил. двигателя

	
	1WD
	L
	GFW
	Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод

	
	1X0
	L
	ATA
	Передний привод

	
	1YA
	L
	GFH
	Без валов с фланцами КП для заднего моста

	
	1Z5
	L
	KRM
	Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом

	
	2A5
	L
	UEA
	Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья

	
	2B0
	L
	GRD
	Без дополнительной изоляции от внешних шумов

	
	2C5
	L
	LSS
	Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости

	
	2G1
	L
	EBB
	Насадка для заправки неэтилированным бензином

	
	2K1
	L
	SFS
	Усиленный бампер

	
	2T0
	L
	DAT
	Без двойного DIN

	
	2WA
	L
	ZBR
	Без дополнительных шин

	
	2Z1
	L
	TYZ
	Модельный знак сзади или с надписями Quattro

	
	3B0
	L
	ZKV
	Без крепления детского сиденья

	
	3C7
	L
	SHM
	Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья

	
	3CA
	L
	TRW
	Без перегородки

	
	3FA
	L
	DEI
	Без люка (сплошная крыша)

	
	3GA
	L
	LBH
	Без пола груз. отсека

	
	3HA
	L
	LTU
	Без отделки кожей

	
	3ND
	L
	HIS
	Подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой, неоткидного типа

	
	3PF
	L
	SIE
	Регулировка по высоте с эл. приводом для обоих передних сидений

	
	3Q6
	L
	KOH
	Подголовники сзади (3 штуки)

	
	3S0
	L
	DAR
	Без релинга / багажника на крыше

	
	3V0
	L
	KSB
	Без детского многоместного сиденья

	
	3X0
	L
	DLS
	Без приспособления для укладки длинных грузов

	
	3Y0
	L
	SSR
	Без солнцезащитной шторки

	
	4E0
	L
	SDH
	Дистанц. отпирание крышки топл. бака

	
	4A0
	L
	SIH
	БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ

	
	4GP
	L
	WSS
	Ветровое стекло с теплозащитным остеклением с цветной полосой и смотровым окошком для номера шасси

	
	4K4
	L
	TKV
	Центральный замок с системой центральной блокировки замков

	
	4KC
	L
	SSH
	Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета

	
	4L2
	L
	IRS
	Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида

	
	4N0
	L
	INT
	Передняя панель стандартная

	
	4UF
	L
	AIB
	Подушк.безоп.водит.и пер.пасс. с деакт.подуш.безоп.пер.пасс.

	
	4W0
	L
	KBO
	Без отсека для кассет/компакт-дисков

	
	4X1
	L
	SAB
	Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.

	
	4ZB
	L
	ZIE
	Блестящие декор.накладки

	
	5A5
	L
	GRV
	Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения

	
	5C0
	L
	KSA
	Без специальных кузовных мероприятий

	
	5D1
	L
	TRF
	Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц

	
	5K1
	L
	LAC
	Консервация окрашенной поверхности (воск)

	
	5SJ
	L
	ASL
	Левое наружное зеркало, сферическое

	
	5TM
	L
	EIH
	Декор. вставки серого цвета, Alu Karo

	
	6E0
	L
	MAS
	Без центрального переднего подлокотника

	
	6FB
	L
	BBO
	Корпуса внешних зеркал в цвет кузова

	
	6M1
	L
	GPS
	Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')

	
	6PC
	L
	HBV
	Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза

	
	6Q2
	L
	SAG
	Кожаная рукоятка рычага КП

	
	6R2
	L
	SHV
	Кожаный чехол рычага КП

	
	6SS
	L
	KBB
	Облицовка багажного отделения

	
	6TS
	L
	ASR
	Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора

	
	6U0
	L
	ZTD
	Без дополнительных внешних уплотнителей

	
	6V1
	L
	HEB
	Щиток номерн. знака (ЕЭК)

	
	6W5
	L
	KZV
	Кронштейн номерного знака передний

	
	6XD
	L
	ASE
	Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

	
	7E0
	L
	WSA
	Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя

	
	7A0
	L
	CDW
	Без CD-чейнджера/проигрывателя CD

	
	7AH
	L
	EDW
	Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием

	
	7K0
	L
	RDK
	Без системы контроля давления в шинах

	
	7M1
	L
	EIL
	Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками

	
	7P0
	L
	LOR
	Без поясничной опоры в спинках сидений

	
	7Q0
	L
	NAV
	Без устройства навигации

	
	7QA
	L
	CDR
	Без системы CD/DVD для навигации

	
	7X0
	L
	EPH
	Без парковочного ассистента/камеры заднего вида

	
	8GL
	L
	GEN
	Генератор 120 А

	
	8JK
	L
	HSW
	ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ ДЛЯ ЛЕВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ

	
	8K0
	L
	FLS
	Без спец. включения ближнего света

	
	8N4
	L
	SWS
	Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла

	
	8Q1
	L
	LWR
	Корректор фар

	
	8T0
	L
	GRA
	Без системы GRA

	
	8TD
	L
	NEL
	Задний противотуманный фонарь, для левостороннего движения

	
	8UC
	L
	RAO
	Магнитола 'Chorus'

	
	8X0
	L
	SWR
	Без очистителя фар

	
	8Z5
	L
	MKU
	Не для стран с жарким климатом

	
	9AD
	L
	HKA
	Климатическая установка Climatronic, не использующая фреон

	
	9B0
	L
	TPG
	Без системы Telepass

	
	9M0
	L
	ZUH
	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ

	
	9NX
	L
	FAS
	Без электронной книги учёта работы водителя

	
	9P0
	L
	SGK
	Без контроля ремней безопасности

	
	9Q0
	L
	MFA
	Без многофункциональной индикации/бортового компьютера

	
	9VD
	L
	LSE
	Активный динамик

	
	9W0
	L
	VTV
	Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона

	
	1E1
	L
	AKB
	Абсорбер

	
	5E2
	L
	SAA
	Накладка порога с обшивкой двери

	
	A00
	L
	SAH
	Обычная поставка, без самовывоза

	
	A8S
	I
	AUS
	Исполнение стандартное

	
	B0A
	L
	BLB
	Деталировка без спец. для страны

	
	B09
	L
	TPL
	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Великобритании/Северной Ирландии

	
	C17
	E
	COC
	Допуск ТС к эксплуатации, дополнение

	
	CB1
	L
	RAD
	Легкосплавные диски 7J x 16 Alu-4, ET 42

	
	E0A
	L
	AAU
	Без специальной серии

	
	F0A
	L
	FZS
	Не спецавтомобиль, стандартное исполнение

	
	FA0
	L
	SVO
	Регламент опытной серии

	
	FC0
	L
	IND
	Без индивидуальной комплектации

	
	FQ0
	L
	QGM
	Серийные колёса

	
	G0C
	I
	GSP
	5-ступенчатая механическая коробка передач

	
	H6U
	L
	REI
	Шины 205/55 R16 91W

	
	J1P
	L
	BAT
	АКБ 220 А (44 А*ч)

	
	K8B
	I
	KAR
	Седан

	
	L0R
	L
	LEA
	Автомобиль с правым рулём

	
	MW2
	L
	MOT
	4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л/96 кВт (20 клапанов) с MPI, базовый двигатель: T0F

	
	N4J
	L
	SIB
	Обивка сиденья из 'Sport 4B0'

	
	NT0
	L
	TSP
	Защита при транспортировке (исп.1)

	
	Q1A
	L
	VOS
	Стандартные передние сиденья

	
	QA0
	L
	KIS
	Без детского сиденья

	
	QH0
	L
	SPR
	без голосового управления

	
	QV0
	L
	TVE
	Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма

	
	T0F
	I
	GMO
	4 цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрегат 06B.E (алюм.)

	
	U1D
	L
	INS
	Панель приборов с шкалой 'миль/ч', часы, тахометр, суточный счётчик пути в милях и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)

	
	V0A
	L
	REL
	Шины без определения марки производителя

	
	VC0
	L
	GRT
	Без устройства открывания гаражных ворот

	
	VX0
	L
	SPA
	Без переговорного устр-ва

	
	VY0
	L
	GAS
	Без системы тревожной сигнализации

	
	X2B
	G
	
	Программа продаж для Великобритании
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