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	Данные автомобиля

	

	

	Марка:
	A
	VIN:
	WAUZZZ4F06N008740
	Код страны:
	DEU
	
	
	
	

	Модельный год:
	2006
	Описание:
	A6 Ava.q. TDI3.0 V6165 DPFA6
	Регион:
	910
	
	
	
	

	Модель:
	4F50HL
	Дата производства:
	2005-04-01
	Номер дилера:
	01204
	
	
	
	

	Буквенное обозначение двигателя:
	BMK
	Дата продажи:
	2006-03-06
	Лизинг:
	
	
	
	
	

	Буквенное обозначение КП:
	HKG
	Номер одобрения типа ТС:
	e1*2001/116*0254*05
	
	
	
	
	
	


	Цветовое исполнение

	Модель
	Код цвета
	Номер краски (коренной идентификатор краски)
	Описание

	снаружи (кузов/крыша)
	L8/L8
	LZ9Y 
	Phantom Black, pearl effect/Phantom Black, pearl effect

	внутри
	NK
	 
	black/black-black/black/silver


	Гарантия

	[image: image6]
	Код гарантии
	Наименование
	Дата изменения
	Пробег

	
	S03
	Glazing partly scatches and stone-chippi
	2007-11-29
	

	
	020
	FZG beschädigt über 1022,58 Euro Optik
	2007-11-29
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	Коды комплектаций

	[image: image8]
	№ [image: image9]
	Происхождение [image: image10]
	Семейство [image: image11]
	Описание [image: image12]

	
	0F3
	L
	KRS
	СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ

	
	0G7
	L
	GES
	Tiptronic

	
	0HP
	L
	AED
	СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-

	
	0JL
	L
	GKV
	КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11

	
	0LW
	L
	SIZ
	Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии

	
	0M5
	L
	KBV
	Топливный бак

	
	0N5
	L
	HIA
	Задняя ось 'Standard'

	
	0TD
	E
	ZFM
	Коврики для ног из текстиля спереди и сзади

	
	0VC
	L
	BTA
	Немецкий

	
	0W1
	L
	AKZ
	Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран

	
	0YL
	L
	GKH
	Весовая категория 11 только встроенное управление без прогноза потребностей

	
	1BE
	E
	DAE
	Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение

	
	1C1
	L
	FRO
	Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С

	
	1D0
	L
	AHV
	Без тягово-сцепного устройства

	
	1EX
	L
	TYP
	Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС

	
	1KD
	L
	BAH
	задние тормоза дисковые

	
	1LG
	L
	BAV
	Передние дисковые тормоза

	
	1N3
	L
	LEN
	Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости

	
	1PD
	E
	ABR
	Колёсные болты – секретки (не запираемые)

	
	1S1
	L
	BOW
	Домкрат

	
	1SA
	L
	TWU
	Без дополнительной защиты картера

	
	1T3
	L
	VBK
	Аптечка и знак аварийной остановки

	
	1VH
	L
	TWL
	Монтажные детали для 6-цил. двигателя

	
	1WG
	L
	GFW
	Диаметр фланца вала КП 88 мм

	
	1X1
	L
	ATA
	Полный привод

	
	1YF
	L
	GFH
	Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста

	
	1Z2
	L
	KRM
	Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом

	
	2C5
	L
	LSS
	Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости

	
	2FD
	P
	LRA
	Деревянное многофункц. рул. колесо для системы Tiptronic

	
	2G0
	L
	EBB
	Без насадки для заправки

	
	2K1
	L
	SFS
	Усиленный бампер

	
	2KR
	L
	SAU
	Наклейки/таблички на англ./нем. языке

	
	2WA
	L
	ZBR
	Без дополнительных шин

	
	2Z1
	L
	TYZ
	Модельный знак сзади или с надписями Quattro

	
	3B4
	L
	ZKV
	Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)

	
	3F4
	P
	RER
	Запасное колесо стандартного размера

	
	3FE
	E
	DEI
	Сдвижной/откидной стеклянный электролюк

	
	3G0
	L
	KSI
	Без крепления детского сиденья (ISOFIX)

	
	3GD
	L
	LBH
	Ровный пол грузового отсека

	
	3L3
	L
	SIE
	Передние сиденья с регулировкой по высоте

	
	3NZ
	L
	HIS
	Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой

	
	3S1
	L
	DAR
	Релинги серебристые, анодированые

	
	3X2
	E
	DLS
	Приспособление для укладки длинных грузов

	
	3Y0
	L
	SSR
	Без солнцезащитной шторки

	
	4E0
	L
	SDH
	Дистанц. отпирание крышки топл. бака

	
	4A4
	P
	SIH
	Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой

	
	4D0
	L
	KMS
	Без обдува сиденья/массажных сидений

	
	4GH
	L
	WSS
	Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой

	
	4H3
	L
	KDS
	Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри

	
	4K4
	L
	TKV
	Центральный замок с системой центральной блокировки замков

	
	4KC
	L
	SSH
	Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета

	
	4L6
	E
	IRS
	Автоматически затемняющееся зеркало салона

	
	4UE
	L
	AIB
	Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

	
	4W0
	L
	KBO
	Без отсека для кассет/компакт-дисков

	
	4X4
	E
	SAB
	Боковые подушки безопасности и натяжители лент ремней безопасности сзади

	
	4Y0
	L
	VSS
	Без отсека для хранения/ящика-сейфа

	
	4ZB
	L
	ZIE
	Блестящие декор.накладки

	
	5A4
	L
	GRV
	Облицовка багажного отделения (исполнение 1)

	
	5C0
	L
	KSA
	Без специальных кузовных мероприятий

	
	5D7
	L
	TRF
	Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации

	
	5J0
	L
	HES
	Без заднего спойлера

	
	5K1
	L
	LAC
	Консервация окрашенной поверхности (воск)

	
	5MG
	E
	EIH
	Декор. вставки, окраш. под корень ореха

	
	5NF
	L
	FHE
	Газовый упор для задней двери с функцией Interstop

	
	5SL
	L
	ASL
	Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое

	
	5XC
	L
	SON
	Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.

	
	6FA
	L
	BBO
	Рамки стёкол в цвет кузова

	
	6M1
	P
	GPS
	Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')

	
	6NJ
	L
	HIM
	Панель облицовки потолка Standard

	
	6Q3
	P
	SAG
	Деревянный наконечник рычага переключения передач

	
	6SS
	L
	KBB
	Облицовка багажного отделения

	
	6TS
	L
	ASR
	Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора

	
	6U0
	L
	ZTD
	Без дополнительных внешних уплотнителей

	
	6V1
	L
	HEB
	Щиток номерн. знака (ЕЭК)

	
	6W5
	L
	KZV
	Кронштейн номерного знака передний

	
	6XD
	L
	ASE
	Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

	
	7A6
	P
	CDW
	CD-проигрыватель и CD-чейнджер

	
	7AL
	E
	EDW
	Противоугонная сигнализация

	
	7B2
	L
	STD
	Розетка на 12 В в багажнике

	
	7GG
	L
	AGM
	Соответствие нормам выброса, EU4 с сажевым фильтром

	
	7K0
	L
	RDK
	Без системы контроля давления в шинах

	
	7M1
	L
	EIL
	Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками

	
	7P1
	E
	LOR
	Электрическая регулировка поясничной опоры спереди

	
	7Q9
	P
	NAV
	Навигационная система

	
	7QB
	P
	CDR
	CD-ROM (Германия)

	
	7X1
	E
	EPH
	Парковочный ассистент

	
	7Y0
	L
	SPU
	Без ассистента смены полосы движения

	
	8DP
	P
	RAO
	Магнитола 'LOW II'

	
	8ED
	P
	HSW
	Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для правостороннего движения

	
	8GV
	L
	GEN
	Генератор 180 А

	
	8K9
	E
	FLS
	'Дневной' свет с ассистентом включения ближнего света и функция Coming Home

	
	8Q3
	P
	LWR
	Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)

	
	8SK
	P
	SBR
	КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)

	
	8T1
	E
	GRA
	Круиз-контроль (GRA)

	
	8TF
	L
	NEL
	Задние противотуманные фонари слева и справа

	
	8X1
	P
	SWR
	Устройство очистки фар

	
	8Z5
	L
	MKU
	Не для стран с жарким климатом

	
	9AQ
	E
	HKA
	Klima plus

	
	9M0
	L
	ZUH
	БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ

	
	9P3
	L
	SGK
	Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира

	
	9Q2
	P
	MFA
	Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля

	
	9VD
	P
	LSE
	Активный динамик

	
	9ZF
	P
	VTV
	Bluetooth

	
	6E3
	P
	MAS
	Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади

	
	A00
	L
	SAH
	Обычная поставка, без самовывоза

	
	A8S
	I
	AUS
	Исполнение стандартное

	
	B0A
	L
	BLB
	Деталировка без спец. для страны

	
	B01
	L
	TPL
	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ

	
	C3U
	P
	RAD
	Колёса из лёгкого сплава 7 1/2J x 16 ET 45

	
	C06
	E
	COC
	Допуск ТС к эксплуатации, дополнение

	
	D1T
	L
	MOT
	6-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 3,0 Л/165 КВТ (24 КЛ.) V6, TDI Common-Rail БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T41/TE1

	
	E0A
	L
	AAU
	Без специальной серии

	
	F0A
	L
	FZS
	Не спецавтомобиль, стандартное исполнение

	
	FA0
	L
	SVO
	Регламент опытной серии

	
	FC0
	L
	IND
	Без индивидуальной комплектации

	
	FM0
	L
	MDS
	Вариант базовой комплектации

	
	FQ0
	L
	QGM
	Серийные колёса

	
	G0R
	I
	GSP
	6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода

	
	GZ0
	L
	EST
	Задействуемые вручную двери

	
	HS0
	L
	REI
	Шины 225/55 R16 99Y xl

	
	J0Z
	P
	BAT
	АКБ 520 А (110 А*ч)

	
	K8D
	I
	KAR
	Универсал

	
	L0L
	L
	LEA
	Автомобиль с левым рулём

	
	N0K
	E
	SIB
	Обивка сиденья из кожи

	
	NT0
	L
	TSP
	Защита при транспортировке (исп.1)

	
	P32
	G
	
	wooden multifunction sports steering wheel, 3-spoke, with shift paddles, Walnut brown

	
	PAC
	G
	
	storage package

	
	PDL
	G
	
	DSP sound system

	
	PER
	G
	
	spare wheel with full-size tyre, 16"/17"

	
	PI3
	G
	
	driver information system

	
	PNR
	G
	
	Navigation system incl MMI basic plus

	
	PRY
	G
	
	cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx16, 7-spoke design, with 225/55 R 16 tyres

	
	PSH
	G
	
	seat heating for front seats and outer rear seats

	
	PT5
	G
	
	preparation for mobile phone (Bluetooth)with centre armrest

	
	PX4
	G
	
	xenon plus

	
	Q1A
	L
	VOS
	Стандартные передние сиденья

	
	QE1
	P
	ALG
	Система отсеков 1

	
	QH0
	L
	SPR
	без голосового управления

	
	QQ1
	E
	LCP
	С доп. освещением (освещение внутри)

	
	QV0
	L
	TVE
	Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма

	
	T41
	I
	GMO
	6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.D

	
	U2A
	P
	INS
	Панель приборов с шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и суточн.счётчиком пробега в км

	
	V0A
	L
	REL
	Шины без определения марки производителя

	
	VC0
	L
	GRT
	Без устройства открывания гаражных ворот

	
	X0A
	G
	
	Программа продаж для ФРГ
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